«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г.

**Номенклатура документов по пожарной безопасности**

**хранящихся в МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда»**

**Инструкции по пожарной безопасности**

1. Вводный противопожарный инструктаж

2. Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа

3. Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте

4. Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

5. Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте

6. Повторный противопожарный

7. Внеплановый противопожарный инструктаж

8. Целевой противопожарный инструктаж

9. Инструкция о мерах пожарной безопасности

10. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (утренников, новогодних елок и т.п.) с массовым пребыванием людей в дошкольной образовательной организации

11. Инструкция о действиях дежурного персонала детского сада при пожаре в дневное и ночное время

12. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях

13. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада

14. Инструкция по пожарной безопасности в помещении кухни и пищеблока детского сада

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной

16. Инструкция о мерах пожарной безопасности в медпункте

17. Инструкция по пожарной безопасности в административных помещениях

18. Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности

19. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ

20. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

21. Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

22. Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения

Должностные обязанности по пожарной безопасности

23. Должностные обязанности Заведующего детским садом по пожарной безопасности

24. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность

25. Перечень локальных актов по пожарной безопасности

**Приказы по пожарной безопасности**26. О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях

27. О назначении ответственного за электрохозяйство

28. Об установлении противопожарного режима

29. О назначении ответственного за пожарную безопасность

30. О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности

31. О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях

32. О создании пожарно-технической комиссии

33. Протокол заседания пожарно-технической комиссии

34. Об организации пожарной безопасности в 2020 -2021 году

35. Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях

36. О запрещении курения

**Положения по пожарной безопасности**

37. Положение о пожарной безопасности

38. Положение о пожарно-технической комиссии (ПТК)

39. Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

40. Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности

41. Положение о добровольной пожарной дружине

**Добровольная пожарная дружина**

42. Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины

43. Программа подготовки членов ДПД

44. Программа обучения мерам пожарной безопасности Пожарно-технический минимум

45. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных организаций и общеобразовательных школ

46. Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа

47. Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности

48. Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности

**Планы мероприятий**

49. План мероприятий по противопожарной безопасности на 2020 год

50. План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации

51. План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2020год

52. Нормативно-правовые документы

**Всего \_\_\_\_\_ страницы**

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

**Приложение:**

**Акты**

1. Акт гидравлического испытания трубопроводов автоматической установки пожаротушения

2. Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

3. Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода

4. Акт обследования автоматических установок пожаротушения пожарной сигнализации

5. Акт проверки технического состояния пожарных кранов

6. Акт проведения обследования целостности конструкций ограждения кровли здания

7. Акт проведения обследования целостности конструкций пожарной лестницы

8. Акт комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре

9. Акт периодической проверки вентиляционных каналов от вентиляционного оборудования

10. Акт подготовки и проведения тренировки по эвакуации посетителей и персонала

11. Акт проведения работ по монтажу противопожарных дверей (заполнение проемов в противопожарных преградах)

12. Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий

13. Акт проверки соблюдения требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)

14. Акт об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

**Протоколы**

15. Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

16. Протокол заседания пожарно-технической комиссии

17. Протокол заседания комиссии по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума для сотрудников

18. Протокол о проведении проверки работоспособности наружных пожарных гидрантов

19. Протокол проведения профилактических испытаний

20. Протокол проведения профилактических испытаний маршевой пожарной лестницы

21. Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

**Журналы**

22. Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности

23. Журнал учёта первичных средств пожаротушения

24. Журнал учета работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений

25. Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара

26. Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием

27. Тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

28. Приказ «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара»

29. План проведения тренировки по эвакуации персонала и тушению условного пожара

30. Акт и приказ об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

31. Табель обязанностей руководителей и сотрудников при проведении практических тренировок по эвакуации 32. Календарный план технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

33. Декларация пожарной безопасности

34. Документация по пожарной безопасности, необходимая на объекте

35. Форма проверочного листа, применяемая в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания дошкольной образовательной организации

36. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Вводный противопожарный инструктаж**

Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации работы МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда» по условиям пожаро- и взрывоопасности.

2. Обязанности и ответственность работников и руководителей за соблюдением требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда».

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима;

- с инструкциями по пожарной безопасности;

- с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда» 5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) информировать руководителей структурных подразделений о сроках проверки и испытаний гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного подразделения обеспечение личной и коллективной безопасности;

б) информировать сотрудников о действиях при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности.

6. Эвакуация и действий персонала детского сада при возникновении пожара.

7. Первичные средства пожаротушения.

8. Огнетушители.

9. Знаки пожарной безопасности.

10. Административная и Уголовная ответственность.

**Вводный противопожарный инструктаж**

**Введение.**

Вопрос пожарной безопасности в нашем детском саду является одним из наиболее важных.

Комплекс мер в области пожарной безопасности направлен на соблюдение противопожарного режима всеми лицами, находящимися на территории МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», включая практикантов, командированных и гостей.

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников нашей организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности оборудования детского сада, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

В нашем детском саду со всеми вновь принятыми работниками независимо от их должности и образования проводиться вводный противопожарный инструктаж. Проведение вводного противопожарного инструктажа приказом Заведующего детским садом возложено на ответственного за пожарную безопасность Должность Ф.И.О.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным руководителем подразделения, уполномоченным приказом Заведующего детским садом. С техническими работниками первичный противопожарный инструктаж проводит завхоз.

Администрация нашего детского сада постоянно разрабатывает новые инструкции по пожарной безопасности и совершенствует планы эвакуации, которые вывешенные во всех помещениях МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», а также организует проведение занятий по изучению

пожарно-технического минимума.

Все работники нашего детского сада регулярно принимают участие в учебно-тренировочных мероприятиях по пожарной безопасности и отработке навыков обращения с первичными средствами пожаротушения.

Наш детский сад расположена в двухэтажном ( Подвалний)(не выше трех этажей) здании, занимает

площадь 1452,5 кв.м, имеет пять эвакуационных выходов и помещений:

6 - групповые комнаты;

20 - спальные комнаты;

1 - музыкальный зал; 1- Физкультурний кабинет;

1 - кабинет директора; 1-кабинет оператора; 1-Бухгалтерия ; 1-прачечная 1-кладовая ; 1- Мед.кабинет; 1-процедурная ;

1 - пищеблок; 1- посудомоечная; 1-холодельная;

1 - столовая;

1 - складское помещение;

1- охраника ;

Правовые основы пожарной безопасности.

Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О техническом регулировании", Федеральный закон "О пожарной безопасности" и Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Основные понятия:

 пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

 пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

 Горение - это быстро протекающее химическое превращение веществ, сопровождающееся выделением тепла и свечением.

**Опасные факторы пожара:**

 открытый огонь;

 искры;

 повышенная температура окружающей среды и предметов;

 токсичные продукты горения;

 дым;

 пониженная концентрация кислорода;

 обрушивающиеся конструкции;

 опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя, обрушение конструкций и разлет осколков, образование вредных веществ с концентрацией в воздухе существенно выше ПДК).

**Условия протекания и стадии пожара**

Для того чтобы произошло возгорание необходимо наличие четырех условий:

 горючая среда;

 источник зажигания - открытый огонь, химическая реакция, короткое замыкание в электрической цепи;

 наличие воздуха;

 пути распространения пожара.

Сущность горения заключается в следующем - нагревание источников зажигания горючего материала до начала его теплового разложения. В процессе теплового разложения образуется угарный газ, вода и большое количество тепла, также выделяется углекислый газ и сажа. Время

от начала зажигания горючего материала до его воспламенения - называет временем воспламенения.

Максимальное время воспламенения - может составлять несколько месяцев, с момента воспламенения начинается пожар.

**Стадии пожара в помещениях**.

Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом рассмотреть в это время пламя невозможно. Температура воздуха в помещении поднимается до 250°С - 300°С градусов. Это температура воспламенения всех горючих материалов.

Через 20 минут начинается объемное распространение пожара.

Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток воздуха, и резко увеличивается площадь возгорания. Температура может достигать 900°С градусов.

Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара.

После того, как выгорают основные вещества, происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов).

В это время возможно обрушение выгоревших конструкций.

**Классификация пожаров**

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:

 пожары твердых горючих веществ и материалов (A);

 пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B);

 пожары газов (C);

 пожары металлов (D);  пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E);

 пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).

**Основные причины пожаров:**

 нарушение учебного процесса;

 неисправность электроустановок;

 неисправность газового оборудования;

 самовозгорание.

Меры по обеспечению пожарной безопасности в МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»:

Уборка горючих материалов в помещениях:

 кабинеты;

 игровые и спальные комнаты

 подсобные и бытовые помещения;

Уборка мусора на прилегающей территории.

Запрещено курение на территории и в кабинетах МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда».

**Места для курения:**

(вне территории детского сада)

Запрещено включение не сертифицированных, самодельных и неисправных электроприборов.

Потенциальные источники возгорания, которые невозможно полностью исключить из учебного процесса, защищены автоматическими средствами пожаротушения:

 аварийное отключение;

 сигнализация;

 системами аварийного пожаротушения дренчерной или сплинкерной (ороситель предназначен для разбрызгивания или распыления воды).

**Обязательное отключение всех приборов от электрической сети:**

 компьютеры;

 периферийные устройства;

 осветительные приборы;

 нагревательные приборы;

 газовое оборудование;

Эвакуация и действия персонала детского сада при возникновении пожара

при обнаружении задымления или пожара:

 поставить в известность руководство детского сада;

 сообщить в пожарную охрану по телефону 01; 112; 101, четко назвав адрес детского сада, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает, описать угрозу, которая создалась для людей, сообщить свою должность фамилию, номер телефона;

 включить ручной извещатель сигнала пожарной сигнализации;

 отключить электропитание электрооборудования;

 прекратить все работы в здании детского сада;

 организовать эвакуацию детей, используя эвакуационные выходы согласно плану эвакуации.

**Тушение возникшего пожара:**  горящие предметы, оборудование и конструкции зданий тушить первичными средствами пожаротушения огнетушители, вода (при отключенном электрооборудовании); **встреча пожарных подразделений:**

 организовать встречу пожарной охраны;

 оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 информировать их о конструктивных особенностях объекта, о количестве хранимых и применяемых пожароопасных материалов и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

**Опасные факторы пожара**

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

 пламя и искры;

 тепловой поток;

 повышенная температура окружающей среды;

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

 пониженная концентрация кислорода;

 снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

 осколки, части разрушившихся зданий и сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий, иного имущества;

 токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов и иного имущества;

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

 воздействие огнетушащих веществ.

**Методы противодействия пожару**

**Методы противодействия пожару делятся на:**

 уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические)

 защиту и спасение людей от огня.

  наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре.

**Борьба с пожаром**

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Также иногда огонь сбивают взрывной волной.

Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

Первичные средства пожаротушения **Первичные средства пожаротушения - предназначены для тушения пожаров в начальной стадии и включают:** пожарные водопроводы, огнетушители ручные, сухой песок, асбестовые

одеяла, кошмы и др.

**Инструмент пожарный ручной:**

немеханизированный - инструмент без какого-либо привода, кроме мускульной силы человека, предназначенный для выполнения различных работ при тушении пожара (пожарные багры, ломы, топоры, крюки).

**Огнетушители**

 Огнетушитель - переносное, передвижное или стационарное устройство с ручным способом приведения в действие и предназначенное для тушения очага пожара человеком за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества.

**Виды огнетушителей и их применение.**

Классификация огнетушителей.

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

 воздушнопенные (ОВП);

 порошковые (ОП);

 углекислотный.

**По назначению, огнетушители подразделяют:**

 для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

 для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

 для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

 для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

 для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара

Е).

 Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

**Углекислотные огнетушители**

Предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей.

Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха.

Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорнопускового устройства СО2 по сифонной трубке поступает к раструбу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до 70°С) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.

**Правила работы с Углекислотными огнетушителями**

 вскрыть пломбы или чеки;

 направить раструб на огонь таким образом, чтобы ветер дул вам в спину и не сдувал пламя и тушащее средство на вас;

 нажать на рычаг или повернуть вентиль против часовой стрелки до упора. На переносных огнетушителях обычно устанавливают рычаг, вентилем же комплектуются передвижные огнетушители. При вскрытии чеки или пломбы и нажатии на спусковой механизм происходит подача газа по сифонной трубке в раструб. Заряд газа выпускается под действием

собственного давления в 5,7 МПа. При выходе газа его объем увеличивается в 500 раз, при этом идет быстрое охлаждение окружающей среды и металлических частей огнетушителя до температуры -72°С.

При работе по тушению возгорания углекислым газом следует проявить аккуратность, чтобы не получить обморожение. Раструб при тушении должен находиться на расстоянии не менее 1 м от огня. При подаче сжиженного газа по сифонной трубке в раструб происходит его частичная кристаллизация и быстрое испарение. Поэтому при вдыхании газа можно почувствовать головокружение от недостатка кислорода. В этом случае следует проветрить помещение.

**Углекислотные огнетушители (ОУ)**

Огнетушитель ОУ15 (ОУ20); Огнетушитель ОУ3; Огнетушитель ОУ1

**Воздушнопенные огнетушители**

Огнетушитель воздушнопенный (ОВП) предназначен для тушения тлеющих материалов, горючих жидкосте Правила работы с воздушнопенными огнетушителями

 взять за ручку и поднести к очагу пожара;

 выдернуть чеку;

 нажать на пусковой рычаг запорнопускового устройства (для прокалывания игольчатым штоком мембраны баллона с вытесняющим газом);

 взять другой рукой шланг с насадкой и направить на очаг загорания.

Огнетушитель воздушнопенный ОВП100; Огнетушитель воздушнопенный ОВП40;

Огнетушитель воздушнопенный ОВП10; Огнетушитель воздушнопенный ОВП8.

**Порошковые огнетушители**

Порошковые огнетушители являются универсальными индивидуальными средствами пожаротушения - они пригодны для гашения большинства видов возгорания.

Популярность порошковых огнетушителей во многом обусловлена возможностью их применения для тушения пожаров, где имеет место возгорание электрооборудования под высоким напряжением (до 1000 В). Тушащее вещество порошкового огнетушителя это мелкодроблёные соли натрия, калия, углерода и кремния.

**Порошковый огнетушитель неприменим в следующих обстоятельствах:**

 когда очаг возгорания способен поддерживать горение без доступа кислорода;

 если недопустимо загрязнение защищаемого объекта;

 в случаях, когда резкое снижение видимости неприемлемо.

Кроме того, стоит учитывать, что порошок агрессивно воздействует на разогретые полимерные материалы, в том числе оплётку проводов, пластиковые детали и прочее. Не рекомендуется использование этого типа огнетушителей там, где есть электроника, поскольку порошок сильно загрязняет обработанные поверхности. Также при распылении порошка

образуется облако, которое может способствовать проявлению аллергических реакций находящихся в помещении лиц.

Порошковые огнетушители (ОП)

 Огнетушитель ОП100; Огнетушитель ОП40; Огнетушитель ОП35 (ОП50); Огнетушитель ОП10; Огнетушитель ОП9; Огнетушитель ОП4 (МИГ)

**Правила работы с порошковыми огнетушителями**

 Тушить очаг пожара с наветренной стороны.

 При проливе ЛВЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.

 Истекающую жидкость тушить сверху вниз.

 Горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх.

 При наличии нескольких огнетушителей, необходимо применять их одновременно.  Следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова (никогда не поворачивайтесь к нему спиной).

 После использования огнетушители сразу необходимо оправить на перезарядку.

**Правила работы с огнетушителями**

  При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавай заряд порциями через 35 секунд

 Не подноси огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке.

 Направляй струю заряда только с наветренной стороны.

 Не берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обморожения.

 Направляй струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения.

 Очаг пожара тушите сверху вниз.

 По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями.

**Знаки пожарной безопасности**

Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики

 Звуковой оповещатель пожарной тревоги

 Телефон для использования при пожаре

 Эвакуационный (запасный) выход

 Направление к эвакуационному выходу

 Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх)

 Огнетушитель

 Пожарный кран

 Место размещения пожарного оборудования

 Знаки для обозначения пожароопасных веществ

 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить

 Место для курения

**Основные нормативные документы.**

На территории Российской Федерации в области пожарной безопасности действуют следующие основные нормативные документы:

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

Ответственность. Административная ответственность

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от

03.06.2011 N 120-ФЗ)

 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц

- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. (часть 2 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)

3. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней

тяжести вреда здоровью человека,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на

юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

3.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека,

- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

4. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о

мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

5. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки

пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности)

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Уголовная ответственность

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) УК

РФ Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ)

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,

- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте**

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

2. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

4. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

5. Требования при тушении электроустановок и оборудования.

6. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

7. Способы сообщения о пожаре.

8. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

9. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

**Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте**

**1. Общие требования пожарной безопасности**.

1.1. Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников непосредственно на их рабочем месте в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники допускаются к работе в детском саду только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение сотрудников детского сада мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

 1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях ДОУ несут, назначенные приказом Заведующего детским садом, ответственные за противопожарную безопасность.

1.3. В нашем детском саду строго соблюдается противопожарный режим, который преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов и оборудования.

1.4. Каждый работник должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

**2. Требования безопасности перед началом работы.**

2. Перед началом работы следует проверить:

 Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

 Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструкций;

 Исправность телефонной связи

 Состояние эвакуационных выходов и проходов.

**3. Требования безопасности во время работы**.

3. В рабочее время следует:

 Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

 Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

 Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

 Запрещается: протирать полы, стены и оборудование горючими растворами;

 Запрещается: самовольно подключать и ремонтировать электроприборы, а также менять предохранители в электросети;

 Запрещается: пользоваться открытым огнем в помещении;

 Запрещается: курить в помещении детского сада, бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

 Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

 Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);

 Не пользоваться электронагревательными приборами с открытыми спиралями;

 Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

 Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

**4. Требования безопасности по окончании работы**

4.1. Тщательно убрать свое рабочее место.

4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

4.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

4.5. По окончании работы работники детского сада должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточить электросеть.

**5. Средства пожаротушения и порядок их применения.**

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей (пенные и углекислотные) и пожарные краны.

5.1.**Пенный огнетушитель** Предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих

жидкостей. Представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа,

перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: электропроводку и оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

5.2. **Углекислотные огнетушители**

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховики вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховика против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

 Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

 5.3. Внутренний пожарный кран (ВПК)

 Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудован пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

 Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре

**Отравление угарным газом**

 Первые признаки отравления угарным газом (СО) - это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть

потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

 **Ожоги**

 Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей

организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.

 Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи.

 Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

 Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и Ѕ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

 Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

 При термических ожогах не допускается:

 удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

 обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

 накладывать тугие повязки

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Повторный противопожарный**

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками детского сада, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, и не реже одного раза в полугодие, индивидуально по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций по пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;

Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности;

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция о мерах пожарной безопасности**

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в Название детского сада МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» определяет основные требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений дошкольной образовательной организации, нормы поведения сотрудников в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в дошкольной образовательной организации разработана согласно:

 Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

 Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

 Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

 Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

1.3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Название детского сада МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа

работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.4. Обучение сотрудников МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.5. Сотрудники детского сада должны быть ознакомлены с общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», знать свои обязанности и порядок действий при пожаре и эвакуации.

1.6. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются Заведующим МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда». Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.7. Вводный противопожарный инструктаж в дошкольном образовательном учреждении проводится Заведующим детским садом или лицом, ответственным за пожарную безопасность,

назначенным приказом.

2. Характеристики детского сада и специфика пожарной опасности.

2.1. Имеются помещения

6 - групповые комнаты;

20 - спальные комнаты;

1 - музыкальный зал; 1- Физкультурний кабинет;

1 - кабинет директора; 1-кабинет оператора; 1-Бухгалтерия ; 1-прачечная

 1-кладовая ; 1- Мед.кабинет; 1-процедурная ;

1 - пищеблок; 1- посудомоечная; 1-холодельная;

1 - столовая;

1 - складское помещение;

1- охраника ;

2.2. В помещении пищеблока используется тепловое электрооборудование (электрическое оборудование) для приготовления пищи.

Производственные процессы в ДОУ не ведутся.

2.3. Особо важным фактором в детском саду является пребывание детей дошкольного возраста.

2.4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях и на территории детского сада:

 в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» единовременно может находиться не более 34 человек.

 в Название детского сада единовременно может находиться не более 110 детей (воспитанников).

3. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара

3.1. Ответственным за пожарную безопасность в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» назначен приказом директора ДОУ № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность Ф.И.О.

3.2. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен мед.сестра Кебедоава Э.М. детского сада приказ № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . 3.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение сотрудников МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» назначен приказом директора ДОУ №

\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность Ф.И.О.

3.4. Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием имеющихся сил и средств назначен приказом директора ДОУ № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность

Ф.И.О.

3.16. Ответственным за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития является заместитель Заведующего МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям назначенный приказом директора ДОУ № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность Ф.И.О.

3.17. Ответственным за эвакуацию детей являются воспитатели и помощники воспитатели групп, назначенные приказом № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :

должность Ф.И.О.

должность Ф.И.О.

должность Ф.И.О…

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (утренников, новогодних елок и т.п.) с массовым пребыванием людей в дошкольной образовательной организации**

1. Общие требования безопасности

1.1. Вся полнота ответственности за соблюдением требований пожарной безопасности участников культурно-массового мероприятия возлагается на Заведующего ДОУ и должностных лиц детского сада.

Инструкция разработана в соответствии с:

 Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

1.10. Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

1.11. Этажи и помещения с массовым пребыванием людей в детском саду должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.

1.12. Деревянные конструкции, драпировки и т. п. элементы в актовых (зрительных, танцевальных, спортивных) залах должны быть обработаны огнезащитными составами с обязательным оформлением акта организацией, выполняющей данную работу.

1.14. Помещения для массовых мероприятий должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования и обозначенными указателями с надписью «Выход», а сами помещения должны быть расположены не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

1.15. Окна помещений, где проводятся культурно-массовые мероприятия, не должны иметь решеток.

1.16. Знание и соблюдение требований настоящей Инструкции является обязательным для всех лиц участвующих в культурно-массовых мероприятиях детского сада, а в случае несоблюдения требований инструкции на нарушителя могут быть наложены различные виды

ответственности в соответствии с законодательством РФ.

2. Характеристики помещения для проведения культурно-массовых мероприятий и факторы пожарной опасности

2.1. Важным фактором пожарной опасности в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий является пребывание в нем детей различного возраста.

2.2. В помещении для проведения культурно-массовых мероприятий единовременно может находиться не более 34человек (согласно проекту детского сада) из них не более 110 детей.

2.3. В помещении для проведения культурно-массовых мероприятий находятся подключённые к электрической сети:

1 - мультимедийный проектор;

 осветительные приборы;

декоративное освещение;

2.4. В помещении установлены розетки 220 В, щиток с рубильником.

2.5. В помещении для проведения культурно-массовых мероприятий расположены столы, стулья,.

2.6. В помещении действует искусственная вентиляция.

2.7. Имеется два аварийных выхода:

 высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету — не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев;

 ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев;

 во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком;

 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

2.8. Функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.9. Требования к подготовке помещения:

 Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения Новогодних елок только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста - только на 1-м этаже.

 Помещения для проведения утренника должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

 В помещении должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны "01" или "112", "101".  В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

 Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, расположенные в стороне от основных выходов.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий, назначены приказом № \_\_\_ от \_\_\_\_\_2020\_ года директором детского сада.

3.2. В том числе:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду и выполнение инструкции по пожарной безопасности Должность Ф.И.О.;

ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Заведующего детским садом, администрации и дежурных служб Должность Ф.И.О.;

ответственный за организацию спасания детей и за оказание первой помощи пострадавшим Должность Ф.И.О.;

ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Должность Ф.И.О.; ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других

мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада Должность Ф.И.О.;

ответственный за организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития Должность Ф.И.О.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий

4.1. Ответственный за пожарную безопасность в детском саду в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий (новогодних праздников), обязан:  обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий, выполнение инструкции по пожарной безопасности и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками детского сада, принимающими участие в мероприятии, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности ответственному лицу за пожарную безопасность в детском саду;

 при наличии нарушений пожарной безопасности не приступать к проведению мероприятия до полного устранения недостатков;

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в детском саду, и органов государственного пожарного надзора;

 проводить противопожарную пропаганду, обучать детей правилам пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий;

 обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации и первичных средств пожаротушения в помещении для проведения массовых мероприятий;

 обеспечить осмотр и закрытие помещения после завершения мероприятия;

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей в помещение для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий;

 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара во время проведения мероприятия по телефону "01" или "112", "101";

 обеспечить наличие инструкции о действиях детей детского сада при возникновении пожара и эвакуации;

 запрещать курение и использование открытого огня в помещении, где проводиться мероприятие;

 для подключения оборудования к электрической сети использовать только сертифицированные кабели питания.

 проводить беседы по пожарной безопасности с детьми пред началом массового мероприятия;

 обеспечивать доступность путей эвакуации из помещения, в котором проводиться культурно-массовое мероприятие;

 обеспечивать своевременную уборку помещения, в котором проводиться культурно-массовое мероприятие от горючих отходов, мусора, бумаги.

4.2. Ответственный за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий в детском саду обязан:

 обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности;

 проведение целевого инструктажа с воспитателями групп, работниками детского сада, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением утренника «Новогодняя елка» о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей и зрителей;

 подготовку помещения в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению утренника в детском саду;  установку новогодней елки в помещении;

 украшение новогодней елки в соответствии с правилами ППР в РФ;

 присутствовать при проведении всех утренников "Новогодняя елка" в детском саду;

 перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении для проведения утренника, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;

 проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;

 проверить эвакуационные пути и выходы из детского сада;

 проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и другую иллюминацию;

 проверить их исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть заменены.

**6. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.**

6.1. Во время проведения культурно-массовых мероприятий строго запрещено:

 проводить мероприятия с количеством участников более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом;

 загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения мебелью, оборудованием, дополнительными рядами кресел, стульями и любыми другими предметами;

 блокировать двери эвакуационных выходов;

 превышать допустимое нормами количество мест, площадь на одного участника мероприятия, не менее 1,2 м2;

 загромождать подоконники цветами, книгами и т.п.

6.2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

6.3. Ширина дверей выходов из помещений должна быть не менее 0,9 м.

**7. Содержание систем отопления, вентиляции.**

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

 выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;

 эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

**8. Требования безопасности перед началом мероприятия**

8.1.Лица, назначенные организаторами проведения культурно-массовых мероприятий, перед их началом должны тщательно осмотреть все используемые помещения, эвакуационные пути и выходы и убедиться в отсутствии нарушений правил пожарной безопасности.

**8.2.Организаторы не могут самостоятельно:**

 увеличивать количество мест в зале;

 изменять сценарий мероприятия;

 изменять время начала и окончания;

 предпринимать какие-либо действия по изменению программы мероприятия.

**9. Требования безопасности во время мероприятия**

9.1. Участники массового мероприятия при его проведении должны демонстрировать высокую культуру поведения и общения, вежливость, доброжелательность, умение отдыхать, безусловное выполнение всех указаний и запретов организаторов мероприятия. 9.2. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.

9.3. Курение и организация мест для курения рядом с помещением, в котором проводится культурно-массовое мероприятие - запрещено.

9.4. В местах массового пребывания участников мероприятия постоянно должны находиться организаторы и дежурные.

9.5. При проведении мероприятий запрещается допускать заполнение помещений людьми сверхустановленной нормы, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.

9.6. Во время мероприятий должно быть организовано дежурство во всех помещениях, относящихся к культурно-массовому мероприятию (сцена, зальные помещения, коридоры, гардеробы и т. п.).

**9.12. Запрещается:**

 украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

 применять бенгальские огни для иллюминации елки, а так же открытый огонь и свечи;

 использовать для украшения иллюминацию без сертификата соответствия;

 подключать гирлянды через удлинитель;

 участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами;

 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

 полностью гасить свет в помещении во время проведения утренника;

 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

 при проведении утренника стоять в дверных проемах эвакуационных выходов;

 применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

**10. Обязанности и действия при пожаре**

10.1. При любых признаках пожара: задымление, повышение температуры, сигнал аварии, крики людей, запах дыма, запах жженой изоляции электрических проводов и т.п. первоочередная задача организаторов - обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации.

**Руководитель культурно-массового мероприятия Ответственный за пожарную безопасность**

**в детском саду ОБЯЗАН:**

 остановить мероприятия;

 организовать эвакуацию детей;

 отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

 остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

 сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или

по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

 назвать адрес объекта;

 место возникновения пожара;

 свою фамилию;

 поставить в известность Заведующего детским садом или ответственного за пожарную безопасность детского сада;

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

 осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

 обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара;

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в детском саду опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

 действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

12. Порядок осмотра и закрытия помещения по окончании культурно-массового мероприятия

12.1. Руководитель культурно-массового мероприятия, последним покидает помещение, так как он является ответственным за противопожарную безопасность и должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

 отключить все электрические приборы, установленные в помещении, где проводилось мероприятие от электросети и аккумуляторов;

 запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

 проверить отсутствие мусора в помещении;

 проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

 закрыть все окна и фрамуги;

 проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

12.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся ответственного за пожарную безопасность в детском саду (при его отсутствии - дежурного администратора).

12.3. Руководителю культурно-массового мероприятия, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

12.4. После устранения неисправностей руководитель культурно-массового мероприятия Ответственный за пожарную безопасность в детском саду должен закрыть помещение и сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция**

**о действиях дежурного персонала детского сада при пожаре в дневное и ночное время**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий ответственных за пожарную безопасность и дежурного персонала детского сада при пожаре в дневное и ночное время.

1.2. Разработана на основании п. 9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме в РФ".

1.3. Заведующий детским садом обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. 

 использовать открытый огонь;

 хранить на рабочих местах и в шкафах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

 оставлять в бывшие в употреблении промасленные обтирочные материалы;

 оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие приборы;

 курение допускается только в специально оборудованных местах.

1.6. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ.

2. Требования пожарной безопасности во время работы

2.1. Заступая на ночное дежурство в детском саду охраннику (сторожу) следует проверить:

 включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

 эвакуационные пути и выходы:  высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;

 1,0 м — во всех остальных случаях.

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

2.2.В случае необходимости освободить эвакуационные пути от посторонних предметов.

3. Определение места сбора после эвакуации

3.1. Местом сбора при выходе из опасной зоны в определено: 50 метров от выхода из детского сада, игровая площадка.

4. Порядок действий при пожаре в ночное время

4.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) охранник (сторож) обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия угрозы (нет задымления, признаков горения и.т.д.) произвести отключение сработавшего датчика, немедленно сообщить Заведующему детским садом о ложном срабатывании.

4.2. При срабатывании АПС и обнаружении пожара или признаков горения охранник (сторож) детского сада обязан:

 нажать кнопку пожарной сигнализации;

 немедленно сообщить по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану или по местному телефону;

 назвать адрес объекта;

 место возникновения пожара и кратко описать, где загорание и что горит, сколько людей находиться в здании детского сада;

 свою должность и фамилию;

 поставить в известность Заведующего детским садом, ответственного за пожарную безопасность детского сада, ответственного дежурного по объекту;

 отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

 остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты.

4.3. При задымлении взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

4.4. До прибытия пожарного подразделения охранник (сторож) детского сада обязан принять меры:

 по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

 по эвакуации материальных ценностей.

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

 при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

 осуществить общее руководство по тушению пожара;  обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

 организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

 организовать встречу подразделений пожарной охраны;

 организовать оказание первой помощи.

4.5. По прибытии пожарного подразделения охранник (сторож) детского сада обязан:

 организовать встречу подразделений пожарной охраны;

 оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар,

 кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;

 проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

 организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5. Порядок действий при пожаре в дневное время

 назвать адрес объекта;

 место возникновения пожара и кратко описать, где загорание и что горит, сколько людей находиться в здании детского сада;

 свою должность и фамилию;

 немедленно сообщить Заведующему детским садом, ответственному за пожарную безопасность детского сада.

5.3. Если нет возможности самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, помните, что первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к действиям по эвакуации детей и сотрудников детского сада.

5.4. При задымлении взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

6. Обязанности ответственных за эвакуацию детей при пожаре в дневное время.

6.1. При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники.

6.2. Нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей является первостепенной задачей педагога. С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены воспитатель руководит группой и обеспечивает её безопасную эвакуацию.

6.3. Перед эвакуацией, прежде всего, необходимо убедиться, что выход из комнаты безопасен, коридор не заполнен дымом. Детям необходимо выходить из комнаты по одному.

Воспитатель, покидая помещение, проверяет, все ли дети покинули её, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает окна и двери. Детей необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из детского сада.

6.4. При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием детей, при необходимости помогайте, не разрешайте детям бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику. По лестнице все дети спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных.

6.5. После эвакуации из здания детского сада дети размещаются в месте сбора определенным приказом Заведующего детским садом 50 метров от выхода из детского сада, игровая площадка.

6.6. Если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре детского сада или вызовите скорую помощь. После того, как дети эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли дети на месте.

6.7. Доложить Заведующему детским садом о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

6.8. В случае отсутствия кого-либо из детей, немедленно сообщите Заведующему детским садом или руководителю тушения пожара, в каком помещении, возможно, остались дети, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна этого помещения.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Инструкция устанавливает нормы поведения сотрудников детского сада и содержание территории, и помещений МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

1.2. Все работники детского сада должны допускаться к работе после прохождения инструктажей и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на: вводный; первичный; повторный (не реже 1 раза в год); внеплановый; целевой.

1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Заведующего детским садом.

1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный начальник работника.

1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.7. Руководители, педагоги и работники детского сада, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний и требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности в детском саду, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни и здоровья работников и воспитанников, а также имущества при пожаре.

1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, педагогов и работников детского сада, проводится в течение месяца после приема на работу с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

1.9. Лица, виновные в нарушении или уклонении от выполнения настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в детском саду. Заведующий детским садом:

 обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

 обеспечивает разработку и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасность

**Ответственный за пожарную безопасность:**

 обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях детского сада, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

 обеспечивает ежедневно передачу в территориальное подразделение пожарной охраны, информации о количестве сотрудников и воспитанников, находящихся в детском саду, в том числе в ночное время;

 разрабатывает и утверждает у Заведующего детским садом инструкцию «О действиях персонала по эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки сотрудников детского сада;

 обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

 обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

 в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств

блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;  определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год;

 обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

 в случаях отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны и Заведующего детским садом;

 обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

 обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

 обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты детского сада (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

 обеспечивает детский сад огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».

**Работники детского сада обязаны:**

 соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Название детского сада;

 знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

 выполнять требования пожарной безопасности, на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать порядок в помещениях детского сада;

 при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

 знать контактные номера телефоны для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принять меры по спасению воспитанников;

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

 своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования ответственного за пожарную безопасность, инженера по охране труда и руководителей детского сада.

3. Порядок содержания территории, помещений и эвакуационных путей детского сада.

3.1. На территории, и в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на этажах где находятся 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

3.2. На территории, и в помещениях Название детского сада запрещается:  хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, предметы в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

3.3.

3.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.5. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

 устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

 загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе временно инвентарь и материалы;

 фиксировать в открытом положении и снимать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре);

 закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

**Запрещается:**

 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

 оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

 размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

 использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.7. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.8. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

3.9. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

**Запрещается:**

 оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

 подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

 выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

3.10. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

3.11. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.

4.1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

4.3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

4.4. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

 эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

 присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

 проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

5.1. После окончания работы помещения детского сада проверяют внешним визуальным осмотром. 5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

5.3. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников или воспитанников, категорически запрещено.

5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также

других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.5. После закрытия помещений детского сада, необходимо сдать ключи на пост охраны.

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

6.1. На территории и в помещениях детского сада запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

6.2. Определить следующее место для курения – крытая, оборудованная курилка на улице, обозначенная знаком «Место для курения».

6.3. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории детского сада не должна превышать 10 км/ч.

6.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

7. Порядок использования первичных средств пожаротушения.

7.1. Первичные средства пожаротушения, используемые в ДОУ, должны быть исправны и, обеспечено их количество.

7.2. Правила применения первичных средств пожаротушения:

 поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

 сорвать пломбу;

 выдернуть чеку за кольцо;

 нажимаем рычаг на корпусе;

 путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 8.1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

8.2. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

8.3. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной специальной одежды.

9.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

9.2. Специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя и централизовано сдаваться в стирку.

10. Обязанности и действия работников при пожаре.

10.1. Каждый работник детского сада при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

 немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 010 - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

 принять по возможности меры по эвакуации воспитанников;

 отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

 приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

 сообщить непосредственному руководителю или Заведующему детским садом и оповестить окружающих сотрудников;

 при общем сигнале опасности покинуть здание.

10.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

 вызвать по телефону пожарную охрану;

 немедленно оповестить своих подчиненных и других работников;

 сообщить о пожаре Заведующему детским садом или лицу ответственному за пожарную безопасность в детском саду;

 принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации сотрудников и воспитанников детского сада, а также в спасении материальных ценностей.

 Лицо, ответственное за пожарную безопасность в детском саду обязано:

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность Заведующего детским садом;

 в случае угрозы жизни воспитанников и сотрудников немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

 при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия,

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада;

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;  удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

 осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

10.3. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность в детском саду обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада**

**1. Общие положения инструкции**

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в помещениях материального склада МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», правила поведения работников и порядок организации работы в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2. Настоящая инструкция по пожарной безопасности в помещениях материального склада разработана согласно:

 Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

 Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

 Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

1.3. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада является обязательной для исполнения работниками детского сада, выполняющими работы в помещениях материального склада, независимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.4. Кладовщики и обслуживающий персонал детского сада, находящиеся в помещениях материального склада обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей и ликвидации пожара.

1.5. К работе в помещениях материального склада допускаются сотрудники детского сада только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

**2. Характеристики помещения материального склада и факторы пожарной опасности**

2.1. Важным фактором пожарной опасности в помещениях материального склада является хранение в нем легко воспламеняемых материалов, таких как бумага, тетради, химические вещества для уборки помещений, ткани и т.п.

2.2. Категория помещения "Д". Пониженная пожароопасность. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (СП 12.13130.2009).

2.3. В помещениях материального склада единовременно может находиться не более 5 человек (согласно проекту детского сада).

2.4. В помещениях материального склада находятся подключённые к электрической сети:

1 - персональный компьютер;

1 - принтер;

4 - лампы для освещения материального склада;

2.5. В помещении материального склада установлены 4 розетки под напряжением 220 Вт, щиток с рубильниками.

2.6. В помещениях склада расположены стеллажи для хранения материальных ценностей.

2.7. В помещении действует искусственная вентиляция.

2.8. Имеется один (два) аварийных выхода.

2.9. Функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

**3. Требования пожарной безопасности во время работы**.

3.1. Заведующий складом (кладовщик) и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.

3.2. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

3.3. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).

3.4. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться штабелями. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

3.5. Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м. 3.6. Минимальное расстояние между штабелем (стеллажом) и стеной (колонной, выступающей конструкцией, приборами отопления) должно быть не менее 0,7 м, между штабелем (стеллажом) и перекрытием (фермой или стропилами) - 0,5 м, между штабелем и светильником - 0,5 м, между светильником и сгораемой конструкцией - 0,2 м.

3.7. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

3.8. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом детей более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

3.9. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

3.10. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

3.11. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

3.12. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация

электронагревательных приборов и установка дополнительных штепсельных розеток не допускается.

3.13. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в складах не допускается.

3.14**. В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

 курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;

 хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);

 использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;

 снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

 хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;

 по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

3.15. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, ОБЯЗАНЫ:

 знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;

 содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

 перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

**4. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи**

4.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещениях материального склада, назначены приказом Заведующего детским садом приказ № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года.

4.2. В том числе:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду и выполнение инструкции по пожарной безопасности Должность Ф.И.О.; ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01"

или **"112",** **"101"** и оповещение Заведующего детским садом, администрации и дежурных служб

Должность Ф.И.О.; ответственный за организацию спасания детей и за оказание первой помощи пострадавшим Должность Ф.И.О.;

**5. Порядок действий при пожаре**

5.1. Каждый работник материального склада детского сада при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

**ОБЯЗАН:**

 сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по телефону "**01**" или "**112"**,

**"101"** в пожарную охрану города:

 назвать адрес объекта;

 место возникновения пожара;

 свою фамилию;

 поставить в известность Заведующего детским садом, ответственного за пожарную безопасность детского сада;

4.2. Заведующий детским садом (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара,

**ОБЯЗАН:**

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

 организовать эвакуацию детей из здания детского сада в соответствии с планом эвакуации;

 остановить все работы не связанные с тушением пожара;

 по возможности отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

 остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

 осуществлять общее руководство по тушению пожара с учетом специфических особенностей объекта до прибытия подразделений пожарной охраны;

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;  одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

 организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития;

 действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

6. Порядок осмотра помещения материального склада по окончании рабочего дня

6.1. Кладовщик Ответственный за пожарную безопасность в детском саду, который последним покидает помещение склада, должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

 отключить всё электрооборудование и обесточить розетки с помощью рубильников в щитке;

 убедиться в отсутствии очагов возгорания;

 проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

 проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

 закрыть все окна и фрамуги, отключить вытяжную вентиляцию;

 освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

6.2. В случае выявления неисправностей следует известить о случившемся заместителя заведующего детским садом по административно-хозяйственной работе.

6.3. Кладовщику, проводившему осмотр при наличии недочетов, закрывать помещение материального склада категорически запрещено.

6.4. После устранения недочетов кладовщик Ответственный за пожарную безопасность в детском саду должен закрыть складское помещение, сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция**

**по пожарной безопасности в помещении кухни и пищеблока детского сада**

1. Общие требования пожарной безопасности в помещении кухни.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при работе с кухонным оборудованием, поведения сотрудников и работников кухни при пожаре в помещении кухни. Инструкция разработана в соответствии с:

 Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

 Приказом МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

1.2. Территория кухни относятся к пожароопасным помещениям. Это связано тем, что в процессе приготовления пищи:

 применяются печи, плиты, жарочные шкафы и т.п. подключенные к электрической сети;

 используется газовое кухонное оборудование;

 используются легковоспламеняющиеся жидкости (масло);

 несвоевременно убирается деревянная, фанерная, картонная или бумажная тара.

1.3. Причинами возникновения пожаров в помещении кухни детского сада могут являться:

 возгорание легковоспламеняющихся веществ;

 использование неисправного кухонного оборудования;

 утечка газа;

 короткое замыкание в подводящей электропроводке;

 отсутствие заземления;

 эксплуатация старой электропроводки, не рассчитанной на нагрузки современного

энергоемкого оборудования;

 использование неисправных осветительных приборов;

 использование открытого огня;

 самовоспламенение промасленной бумаги или ветоши;

 неаккуратность и неосторожность в работе персонала кухни. 1.4. Настоящая инструкция по пожарной безопасности является обязательной для исполнения работниками кухни, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для прибывших работников на стажировку.

1.5. Шеф-повар, (старший повар), повара, кухонные рабочие и другие работники кухни обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.6. Ответственность за выполнение данной инструкции по пожарной безопасности в

1.10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Практические занятия, направленные на отработку навыков борьбы с пожаром и изучение плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

1.11. Сотрудники, выполняющие работы на кухне и в пищеблоке, виновные в нарушении данной инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики помещения кухни и факторы пожарной опасности

2.1. В помещении кухни единовременно может находиться не более 5 человек (согласно проекту детского сада) дети и посторонние в помещение кухни и пищеблока не допускаются. В помещении кухни имеется два аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. Важным опасным фактором является близкое расположение помещения кухни и кухонного оборудования от столовой детского сада и большого числа детей в ней.

2.3. Основными пожароопасными факторами в помещении кухни являются:

 оборудование для термической обработки продуктов (электроплиты, электрокотлы, жарочный шкаф и другое электронагревательное оборудование);

 электрооборудование (электромясорубка, овощерезка, картофелечистка и т.д.)

 наличие горючих материалов (мука, растительные масла, животные жиры);

 газовые плиты и жарочные шкафы;

 горючая тара (деревянные, фанерные и картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и ПЭТ пакеты).

2.4. Расстановка оборудования в помещении кухни не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

**Следует исключить из эксплуатации:**

 электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

 использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

 применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

 использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей.

2.6. В помещении кухни установлены 10 розеток напряжением 220 В, щиток с рубильниками.

2.7. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в помещении кухни следует размещать только необходимое для обеспечения производственного процесса оборудование и принадлежности, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.8. Хранение материалов и веществ, используемых в производственном процессе, должно обеспечиваться с учетом требований пожарной безопасности.

2.9. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допускается.

2.10. В помещении кухни запрещается проводить какие-либо мероприятия.

2.11. Пребывание детей в помещении пищеблока и кухни запрещено.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещении кухни несет Шеф-повар, назначенный приказом Заведующего детским садом ответственным за противопожарную безопасность в помещении кухни. Табличка с Ф.И.О. и должностью ответственного за пожарную безопасность в помещении кухни должна быть вывешена вместе с планом эвакуации на видном месте.

3.2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещении кухни, назначены приказом Заведующего детским садом приказ № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года.

3.3. В том числе:

 Ответственный за пожарную безопасность в детском саду и выполнение инструкции по пожарной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону **"01" или "112", "101"** и оповещение Заведующего детским садом, администрации и дежурных служб \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.;

 ответственный за организацию спасания детей и за оказание первой помощи пострадавшим ответственный за пож.без. и воспитатели;

 ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) ответственный за пож.без Сомоев М.Г.;

 ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и

задымления помещений детского сада ответственный за пож.без.;

 ответственный за прекращение всех работ в здании детского сада кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара ответственный за пож.без.;  ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в тушении пожара ответственный за пож.без.Сомоев М.Г.;

 ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны ответственный за пож.без.Сомоев М.Г.;

 ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей ответственный за пож.без.Сомоев М.Г.;

 ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара ответственный за пож.без.Сомоев М.Г.;

 ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в детском саду опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах ответственный за пож.без.Сомоев М.Г.

 ответственный за организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития ответственный за пож.без.Сомоев М.Г.

**4. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения кухни**

4.1. Помещение кухни должно быть оборудовано автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

4.2. В помещении кухни должно быть обеспечено наличие табличек:

 с номером телефона для вызова пожарной охраны;

 с планом эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

 Ф.И.О повара ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в помещении кухни.

4.3. Помещение кухни детского сада должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения:

 огнетушители углекислотного и пенного типа должны быть расположены на видных и легкодоступных местах, на высоте не больше 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, инструкция по применению огнетушителя не должна быть обращена к стене, чека и пломба исправного огнетушителя не должны иметь повреждений;

 должна быть установлена система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

4.4. В помещении кухни запрещено:

 хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

 использовать неисправное технологическое и тепловое электрооборудование;

 включать в помещениях помещении кухни электрические обогреватели без специального на это разрешения Заведующего детским садом;

 оставлять без контроля электрическое оборудование, подключенное к сети;

 снимать плафоны, колпаки ламп освещения, защитную арматуру.

4.5. Вместимость кухни должна соответствовать установленным нормам и проектной документации.

Не допускается:

 увеличивать количество кухонной мебели, рабочих мест и оборудования на кухне и в пищеблоке;

 самовольно осуществлять прокладку кабелей электросети.

4.6. Помещение кухни должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

4.7. Расстановка оборудования и мебели в помещении кухни не должно препятствовать эвакуации работников и свободному подходу к средствам пожаротушения.

4.8. В помещении кухни запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

4.9. Запрещено: устанавливать на окнах неоткрывающиеся металлические решетки.

4.10. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за пожарную безопасность в помещении кухни.

5. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.

5.1. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

5.2. Ширина дверей выходов из помещения кухни с расчетным числом более 15 работников должна быть:

 высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,9 м, за исключением специально оговоренных случаев;

 ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев;

 во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком;

 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

5.3. Эвакуационное освещение в помещениях помещении кухни должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

5.4. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

5.5. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:  оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из помещения кухни;

 загромождать эвакуационные пути и выходы, проходы между технологическим и тепловым электрооборудованием различными материалами, продуктами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, тарой и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

 оборудовать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

 фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, срабатывающие автоматически в случае пожара), а также снимать их;

 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и окон;

 в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) продуктов и тары по путям, являющимся эвакуационными.

5.6. Все двери, расположенные на путях эвакуации из помещения кухни должны открываться наружу, по направлению выхода из здания детского сада, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

5.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

7. Порядок содержания и эксплуатации систем вентиляции воздуха и отопления.

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции строго запрещено:

 оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;

 отключать огнезадерживающие устройства;

 закрывать вытяжные каналы, зонты, отверстия и решетки;

 выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;

 в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

 хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы, пищевые продукты;

 эксплуатировать неисправные устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

 использовать вентиляционные каналы для отводов продуктов сгорания от газовых приборов.

7.2. Во время эксплуатации систем отопления строго запрещено:

 эксплуатировать неисправные устройства систем отопления;

 наносить повреждения системе отопления.

7.3. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном состоянии.

6. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования в помещении кухни

6.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в помещении кухни, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

6.2. Повар Ответственный за пожарную безопасность в помещениях кухни должен обеспечивать своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и электросетей.

6.3. В складских помещениях кухни с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

6.4. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправное электрооборудование следует немедленно отключать то электросети, вывесить плакат «Не включать» и сообщить лицу, ответственному за электрохозяйство. До полного устранения неисправности к работе с данным оборудованием не приступать.

6.5. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

7. Обязанности работников кухни по соблюдению правил противопожарного режима

7.1. Работники кухни обязаны:

 знать инструкцию по пожарной безопасности и соблюдать её требования;

 выполнять требования лиц, ответственных за пожарную безопасность в помещении кухни, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;

 перед началом работы путем внешнего осмотра убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, в исправной работе средств связи;

 сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях;

 оказывать посильную помощь и содействие пожарной охране при тушении пожаров;

 знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

 знать места расположения средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре) и уметь их применять;

 выполнять требования пожарной безопасности на своем рабочем месте, не допускать скоплений сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации;  при пожаре, до прибытия пожарной охраны, принимать меры по эвакуации людей, находящихся в помещении кухни;

 своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по программе пожарно-технического минимума.

7.2. Запрещается хранить продукты, оборудование, мебель и другие предметы в вентиляционных камерах, электрощитовых и в т.п. технических помещениях.

7.3. В помещениях кухни запрещается:

 загромождать и закрывать пути эвакуации и эвакуационные выходы;

 хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

 ограничивать доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности;

 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

 производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

8. Меры пожарной безопасности при эксплуатации технологического и теплового электрооборудования на кухне

8.1. Работники кухни, работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

8.2. При эксплуатации электрооборудования на кухне необходимо:

 визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;

 не размещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;

 при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование;

 вывесить плакат «Не включать» и сообщить о поломке шеф-повару, работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности и разрешения руководителя;

 при коротком замыкании, загорании или задымлении электроплиты или пароконвектомата немедленно отключить оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя. Сообщить о возгорании оборудования шеф-повару.

8.3. При использовании электрооборудования на кухне и в пищеблоке детского сада не допускается:

 хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и т.п.

 использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;

 оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;  охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

8.4. Во время использования микроволновой печи недопустимо:

 включение микроволновой печи с незагруженной рабочей камерой;

 использование печи с открытой (незапертой) дверцей (при неисправной или отключенной защитной блокировке);

 подогревать продукты в герметичной упаковке и плотно закрытой посуде во избежание избыточного давления и разрушения этой посуды под напором пара;

 пользоваться для разогрева посудой с термостойкостью ниже 140° С.

8.5. При эксплуатации холодильного оборудования на кухне:

 объем загружаемых продуктов не должен превышать норму, на которую рассчитана холодильная камера;

 двери холодильного оборудования рекомендуется открывать на короткое время и как возможно реже во избежание перегрева компрессора;

 если на испарителях образуется иней (снеговой шубы) толщиной больше 0,5 см следует

 незамедлительно отключать жарочные аппараты, если чадит масло, так как возможно воспламенение продукта.

8.8. При эксплуатации жарочного шкафа следует вести наблюдение за температурой, чтобы избежать его чрезмерного перегревания.

8.9. Меры электробезопасности:

 включение и выключение оборудования выполнять сухими руками и исключительно с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп», не выполнять работу с электрооборудованием при отсутствии диэлектрических ковриков;

 не касаться открытых и не огражденных (не защищенных) токоведущих частей оборудования, поврежденных или неисправных выключателей, штепсельных розеток, вилок, оголенных и с поврежденной изоляцией проводов;

 не допускать резких перегибов и защемления электрических соединительных кабелей, проводов (шнуров);

 не снимать предусмотренные конструкцией предохраняющие от электротока защитные кожухи, крышки и не допускать работу электрического оборудования при их отсутствии;

 не оставлять без контроля включенное электрооборудование, выключать его от сети при перерывах в работе, при завершении работы, во время проведения санитарной обработки, чистки или ремонта;

 отключение электрического оборудования от сети необходимо выполнять, вытащив вилку из розетки, держась за корпус вилки, или с помощью соответствующего рубильника в щитке.

8.10. В случае возникновения неисправностей при работе электрического оборудования необходимо обесточить его и доложить об этом шеф-повару.

8.11. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения кухни детского сада и иных подсобных помещений проверить отключение электронагревательных приборов и электрооборудования от электрической сети.

9. **Обязанности и действия при пожаре**

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), Шеф-повар ответственный за пожарную безопасность в помещениях кухни или любой работник столовой **ОБЯЗАН:**  оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях столовой людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;

 остановить все работы в помещении кухни;

 организовать эвакуацию детей и работников кухни и пищеблока;

 отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

 остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

 сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "**01" или "112", "101"** в пожарную охрану города:

 назвать адрес объекта;

 место возникновения пожара;

 свою фамилию;

 поставить в известность Заведующего детским садом и ответственного за пожарную безопасность в детском саду;

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

 удалить за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в тушении пожара;

 осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в детском саду опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

 действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

10. Порядок сбора и удаления пожароопасных и горючих веществ и материалов

10.1. В помещениях кухни пожароопасные вещества и материалы оставлять или хранить запрещено.

10.2. При разлитии жира или падении сыпучих продуктов их необходимо аккуратно собрать и удалить в предназначенную для отходов емкость.

10.3. Рабочие места в помещениях кухни должны ежедневно убираться от мусора, отходов, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

10.4. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из кухни и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном вне помещения кухни. 10.5. Контейнер по мере его заполнения мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами.

11. Требования пожарной безопасности по окончании работы в помещении кухни

11.1. Рабочие места в помещениях кухни, оборудование для приготовления пищи и стеллажи должны ежедневно убираться от мусора: пустой картонной, полиэтиленовой тары и остатков бумажной упаковки.

11.2. Шеф-повар обеспечивает сбор использованной бумажной и полиэтиленовой тары, обрывков упаковок, отработанного жира из фритюрниц и других горючих материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

11.3. Спецодежда работников столовой должна храниться открытым способом.

11.4. Шеф-повар, назначенный ответственным за противопожарную безопасность в помещениях кухни, последним покидает помещение кухни и осуществляет противопожарный осмотр, он должен:

 отключить все электрические приборы, установленные в помещении кухни от электросети;

 запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

 проверить отсутствие бытового мусора в помещении кухни;

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной**

1. Общие требования безопасности

1.1. Вся полнота ответственности за соблюдением требований пожарной безопасности в прачечной детского сада возлагается на Заведующего детским садом и должностных лиц ДОУ.

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с:

 Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

 Приказом МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

1.3. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной детского сада определяет главные требования пожарной безопасности к содержанию помещений прачечной, нормы и правила поведения работников прачечной с целью обеспечения эффективной противопожарной защиты.

1.4. Работник прачечной обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже, чем один раз в полугодие, строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещении.

1.5. Работники прачечной детского сада должны при возникновении пожара принять все зависящие от них меры по эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

1.6. Вся деятельность в прачечной проводится согласно регламентам, правилам технической эксплуатации оборудования и иной утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации.

1.7. Нарушение требований противопожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности в прачечной детского сада влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Функциональные характеристики прачечной и специфика пожарной опасности.

2.1. В прачечной ведутся производственные работы: стирка;

глажка;

хранение постельного белья;

спецодежды;

2.2. К главным пожароопасным факторам прачечной относятся:

бельё;

простыни;

наволочки;

матрасы;

полотенца;

одеяла; полотенца

2.3. Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

2.4. Упаковочный материал, горючая тара, тканевые мешки, полиэтиленовые мешки, бельё, полотенца, матрасы, спецодежда и другие горючие материалы при хранении в стопках могут начать самопроизвольно тлеть и возгореться.

2.5. Тушить такое возгорание следует с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей или воды.

2.6. В помещении прачечной должна быть на видном месте вывешена табличка:

 с указанием категории взрыво-пожаро-опасности помещения;

 с номером телефона для вызова пожарной охраны;

 с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в помещении прачечной детского сада

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещении прачечной детского сада, назначены приказом Заведующего детским садом приказ № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года.

3.2. В том числе: Ответственный за пожарную безопасность в детском саду и выполнение инструкции по пожарной безопасности Должность Ф.И.О.;

ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону **"01" или "112", "101"** и оповещение Заведующего детским садом, администрации и дежурных служб

Должность Ф.И.О.; ответственный за организацию спасания детей и за оказание первой помощи пострадавшим

Должность Ф.И.О.; ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Должность Ф.И.О.; ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада Должность Ф.И.О.; ответственный за прекращение всех работ в здании детского сада кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара Должность Ф.И.О.; ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в тушении пожара Должность Ф.И.О.; ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны Должность Ф.И.О.; ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей Должность Ф.И.О.; ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара Должность Ф.И.О.; ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в детском саду опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах Должность Ф.И.О.; ответственный за организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития Должность Ф.И.О.

4. Максимальное количество людей, которые могут находиться в прачечной.

4.1. В прачечной детского сада одновременно могут находиться не более \_ человек.

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в прачечной.

5.1. Заведующий детским садом должен обеспечить:

 строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны в прачечной детского сада;

 разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в прачечной дошкольной образовательной организации;

 6. Порядок содержания помещений прачечной и путей эвакуации.

6.1. Общие правила по содержанию помещений прачечной:

 в помещении прачечной должна постоянно поддерживаться чистота.

 мусор, который можно сжечь и отходы необходимо систематически выносить (вывозить) на предназначенные для этого участки;

 противопожарные системы и установки (АПС) в прачечной необходимо постоянно содержать в исправном рабочем состоянии и в соответствии с проектной документацией.

 выходы из прачечной к эвакуационным путям нужно держать постоянно свободными и ничем не загромождать.  в прачечной запрещено устанавливать решетки, жалюзи и другие несъемные устройства на окнах;

 в прачечной детского сада разрешается размещать только необходимое технологическое оборудование.

6.2. Требования по содержанию и эксплуатации отопления, вентиляции и систем кондиционирования воздуха в прачечной детского сада.

**В прачечной запрещается:**

 использовать поврежденные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

 использовать для разогрева замерзших труб отопления открытый огонь.

 выключать задерживающие огонь устройства;

 перекрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

 выжигать накопившуюся в воздуховодах пыль и иные горючие вещества в системах вентиляции и кондиционирования воздуха;

 в местах забора воздуха должна полностью исключаться возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

 хранение в вентиляционных камерах любого оборудования и материалов.

6.3. Правила по содержанию и использованию эвакуационных путей и выходов.

 высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев;

 ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев;

 во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком;

 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

 при использовании эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов категорически запрещается загораживать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, двери) разными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и иными предметами.

 расстановка мебели и оборудования в прачечной не должна создавать препятствие при эвакуации людей.

7. Пожарная безопасность в прачечной при использовании электрического оборудования.

**В прачечной категорически запрещено:**

7.1. Пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электроустановочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;

7.2. Использовать электрические провода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

7.3. Оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника; 7.4. Эксплуатировать стиральную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;

7.5. Использовать электрические утюги и иные электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;

7.6. Подключать, отключать стиральные машины, электроутюги, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками.

7.7. Проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом-изготовителем;

7.8. Проводить глажку утюгом с неисправным терморегулятором или без него;

7.9. Использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы, электрические обогреватели с открытой спиралью и (или) не оборудованные терморегуляторами, а также и электрические чайники без автоматически отключающих устройств;

7.10. Применять для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавящиеся вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим напряжением;

 8. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности при использовании оборудования и выполнении пожароопасных работ.

8.1. **В помещениях прачечной детского сада строго запрещается:**

 курение и применение открытого огня;

 вносить с собой и хранить бензин, керосин, иные горючие и легко-возгорающиеся жидкости и вещества;

 применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, делать уборку помещений прачечной и оборудования используя легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

8.2. При выполнении покрасочных работ в прачечной следует:

 составлять и разбавлять все виды лаков и красок в отдельных помещениях детского сада у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

 не завышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их употреблением, а после окончания работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада. 8.3. Огнеопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении прачечной следует проводить только при разрешении и наличие Наряда-допуска, к огневым работам подписанное Заведующим детским садом.

8.4. **При осуществлении огневых работ в прачечной следует:**

 перед проведением огневых работ проветрить помещение прачечной;

 обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ведром с водой, ящиком с песком);

 очень плотно закрыть все двери, соединяющие помещение прачечной, с другими помещениями детского сада, открыть все окна;

 проводить постоянный контроль над состоянием паро-газо-воздушной среды технологического оборудования, на котором осуществляются огневые работы, и в опасной зоне.

9. **Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.**

9.1. Рабочие места в прачечной детского сада должны ежедневно очищаться от мусора, отработанной ткани, пыли.

9.2. Расстояние от электросветильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 1 м.

9.3. Горючие вещества и материалы (ткань, бумага и т.д.) должны ежедневно выноситься и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе детского сада.

9.4. Все оборудование прачечной по завершении рабочего дня должно обесточиваться.

10. Порядок проведения осмотра и закрытия помещений прачечной по завершении работы.

10.1. Ответственный за пожарную безопасность в прачечной детского сада по завершении работы обязан провести противопожарный осмотр, в том числе:

 выключить все электроприборы и оборудование, находящиеся в помещении прачечной, из электрической сети;

 убедиться в отсутствии бытового мусора в помещении;

 провести проверку на наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также на возможность беспрепятственного подхода к ним;

 запереть все окна и фрамуги;

 провести проверку и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.2. При выявлении любых неисправностей необходимо поставить в известность о случившемся Заведующего детским садом.

10.3. Если имеются нарушения противопожарного режима, закрывать помещение категорически запрещается.

10.4. После устранения нарушений противопожарного режима, сотрудник обязан закрыть помещение прачечной и сделать запись в "Журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием", сдать ключи от помещения прачечной охране.

11. Максимальное количество одновременно находящихся в помещениях материалов.

11.1. В помещении прачечной не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности прачечной детского сада.

11.2. Количество белья в прачечной не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться на них.

12. Действия сотрудников прачечной в случае возникновении пожара 12.1. Работник прачечной детского сада в случае обнаружения пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

 прекратить все работы в прачечной;

 с помощью тревожной кнопки или голосом оповестить всех о пожаре;

 незамедлительно сообщить о пожаре Заведующему детским садом;

 вывести из помещения прачечной находящихся людей;

 попытаться потушить возгорание с помощью первичных средств пожаротушения;

**Если потушить возгорание не удалось:**

сообщить о пожаре по телефону **01 или 101; 112** - Единая служба спасения, при этом четко назвать свои данные:

 назвать адрес объекта;

 место возникновения пожара и кратко описать, где загорание и что горит, сколько людей находиться в здании детского сада;

 свою должность и фамилию;

 принять соответствующие меры по эвакуации людей, материальных ценностей.

13. Правила размещения и применения огнетушителей. Меры безопасности при использовании.

13.1. Огнетушители, находящиеся в помещении прачечной дошкольной образовательной организации, должны располагаться так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей.

Первичные средства огнетушения необходимо располагать на открытых местах рядом с выходом из помещения на высоте не более 150см.

 сорвать пломбу;

 выдернуть чеку с помощью кольца;

 нажать на рычаг и привести огнетушитель в действие, при этом струю огнетушащего вещества направить непосредственно на очаг возгорания.

14.9. Порядок использования углекислотных огнетушителей:

 выдернуть чеку;

 направить раструб огнетушителя на очаг возгорания;

 открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);

 рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

13.10. Требования безопасности при использовании углекислотного огнетушителя:

 углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не применяется для тушения пожара любого электрического оборудования, находящегося под напряжением;  при тушении углекислотным огнетушителем любого типа запрещено держать раструб голой рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.

13.11. Общие рекомендации по тушению пожара с помощью огнетушителей:

 тушение пролившихся легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей начинать с передней кромки, при этом необходимо направить струю порошка на горящую поверхность, а не на сам огонь;

 горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх;

 наиболее эффективным является тушение пожара сразу несколькими огнетушителями группой лиц;

 использованный огнетушитель заменяется новым, пригодным к использованию;

 использованный огнетушитель сдается заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе для последующей перезарядки, о чем фиксируется запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

14. Правила использования и безопасности при использовании пожарного крана.

14.1. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения возгораний разных объектов, кроме электрических установок, оборудования, электроприборов под напряжением.

14.2. Чтобы привести в действие пожарный кран необходимо:

 вытащить из шкафа и раскрутить (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта или зоны горения;

 повернуть маховик клапана и подать воду, начать тушение пожара;

 при использовании пожарного крана лучше действовать вдвоем, один сотрудник осуществляет пуск воды, второй - направляет струю из ствола непосредственно в зону пожара;

 запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, которые не относятся к тушению пожаров.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в медпункте**

1. Общие требования безопасности

1.1. Вся полнота ответственности за соблюдением требований пожарной безопасности в медпункте детского сада возлагается на Заведующего детским садом и должностных лиц ДОУ.

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с:

 Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

1.3. Нарушение требований противопожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности в медпункте детского сада влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Функциональные характеристики медпункта и специфика пожарной опасности.

2.1. В медпункте имеются следующие помещения:

 кабинет площадью 12 м2;

 процедурный кабинет площадью 8 м2;

Медицинский кабинет должен иметь самостоятельный вход из коридора.

2.1. В медпункте детского сада проводится:

 оказание медицинской помощи;

 медицинские осмотры;

 профилактические осмотры;

 профилактика заболеваний;

 лечебно-оздоровительная работа;

2.2. К главным пожароопасным факторам медпункта относятся:

электрооборудование медпункта;

марлевые салфетки и бинты разной ширины;

спиртовые салфетки для дезинфекции;

стерильная вата для перевязки ран; нашатырный спирт;

бельё; простыни;

2.5. Тушить возгорание электрооборудования следует с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей.

2.6. В помещении медпункта должна быть на видном месте вывешена табличка:

 с указанием категории взрыво-пожаро-опасности помещения;

 с номером телефона для вызова пожарной охраны;

 с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в помещении медпункта детского сада

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещении медпункта детского сада, назначены приказом Заведующего детским садом приказ № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года.

3.2. В том числе:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду и выполнение инструкции по пожарной безопасности Должность Ф.И.О.;

ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону **"01" или "112", "101"** и оповещение Заведующего детским садом, администрации и дежурных служб Должность Ф.И.О.; ответственный за организацию спасания детей и за оказание первой помощи пострадавшим

Должность Ф.И.О.; ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Должность Ф.И.О.; ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада Должность Ф.И.О.;

 ответственный за прекращение всех работ в здании детского сада кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара Должность Ф.И.О.;

ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в тушении пожара Должность Ф.И.О.; ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны Должность Ф.И.О.;

4. Максимальное количество людей, которые могут находиться в медпункте.

4.1. В медпункте детского сада одновременно могут находиться не более \_ человек.

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в медпункте .

5.1. Заведующий детским садом должен обеспечить:

 строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны в медпункте детского сада;

 разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в медпункте дошкольной образовательной организации;

 обучение работников медпункте детского сада необходимым мерам пожарной безопасности;

 помещение медпункта огнетушителями в количестве 3 штук согласно нормам и требованиям противопожарной защиты;

 наличие инструкции о действиях рабочих медпункта по эвакуации в случае пожара, наличие планов путей эвакуации при пожаре;

 исправность систем и средств противопожарной защиты в помещении медпункта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымовой защиты);

 обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий в медпункте, изготовленных из ткани (шторы, занавески и т.п.).

5.2. Сотрудник детского сада, ответственный за пожарную безопасность в медпункте, должен:

 обеспечить присутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях медпункта детского сада;

 обеспечить исправность знаков пожарной защиты, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;

 обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в медпункте;  устанавливать порядок и сроки проведения необходимых работ по очистке вентиляционных камер в медпункте детского сада от горючих отходов с составлением необходимого акта, но не реже одного раза в год. Согласно инструкции завода-изготовителя обеспечить проверку задерживающих огонь устройств (заслонки, клапаны и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими устройствами пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических установок отключения вентиляции при пожаре.

5.3**. Сотрудники медпункта должны:**

 строго соблюдать требования пожарной безопасности в медпункте, поддерживать противопожарный режим согласно требованиям инструкции о мерах пожарной безопасности в медпункте детского сада и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;

 осуществлять контроль состояния используемого оборудования, своевременного выполнения планового профилактического ремонта оборудования.

 соблюдать меры предосторожности, применяя предметы бытовой химии, проводя работы с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

 не хранить горючие материалы, отходы, упаковки;

 постоянно держать в чистоте и исправном состоянии медицинское электрическое оборудование.

 уверенно знать правила и порядок вызова пожарной охраны;

 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

6. Порядок содержания помещений медпункта и путей эвакуации.

6.1. Общие правила по содержанию помещений медпункта:

 в помещении медпункта должна постоянно поддерживаться чистота.

 хранение в вентиляционных камерах любого оборудования и материалов.

6.3. Правила по содержанию и использованию эвакуационных путей и выходов.

 высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев;

 ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев;

 во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком;  двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

 при использовании эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов категорически запрещается загораживать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, двери) разными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и иными предметами.

 расстановка мебели и оборудования в медпункте не должна создавать препятствие при эвакуации людей.

7. Пожарная безопасность в медпункте при использовании электрического оборудования.

**В медпункте категорически запрещено:**

7.1. Пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;

7.2. Использовать электрические провода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

7.3. Оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;

7.9. Использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы, электрические обогреватели с открытой спиралью и не оборудованные терморегуляторами, а также и электрические чайники без автоматически отключающих устройств;

7.10. Применять для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавящиеся вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим напряжением;

7.11. Нагружать электросеть потребителями электроэнергии;

8. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности при использовании оборудования и выполнении пожароопасных работ.

8.1. В помещениях медпункта детского сада строго запрещается:

 курение и применение открытого огня.

 вносить с собой и хранить бензин, керосин, иные горючие и легко-возгорающиеся жидкости и вещества;

 применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, делать уборку помещений медпункта и оборудования используя легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

8.2. При выполнении покрасочных работ в медпункте следует:  составлять и разбавлять все виды лаков и красок в отдельных помещениях детского сада у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

 не завышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их употреблением, а после окончания работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада.

8.3. Огнеопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении медпункта следует проводить только при разрешении и наличие Наряда-допуска, к огневым работам подписанное Заведующим детским садом.

8.4. При осуществлении огневых работ в медпункте следует:

 перед проведением огневых работ проветрить помещение медпункта;

 обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ведром с водой, ящиком с песком);

 очень плотно закрыть все двери, соединяющие помещение медпункта, с другими помещениями детского сада, открыть все окна;

 проводить постоянный контроль над состоянием паро-газо-воздушной среды технологического оборудования, на котором осуществляются огневые работы, и в опасной зоне.

9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.

9.1. В медпункте детского сада должна соблюдаться чистота - использованный медицинский материал и мусор следует своевременно удалять в специально отведенные места.

9.2. Расстояние от электросветильников до легковоспламеняющихся предметов должно составлять не менее 1 м.

9.3. Горючие вещества и материалы (бинты, ткань, бумага и т.д.) должны ежедневно выноситься и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе детского сада.

9.4. Все оборудование медпункта по завершении рабочего дня должно обесточиваться.

10. Порядок проведения осмотра и закрытия помещений медпункта по завершении работы.

10.1. Ответственный за пожарную безопасность в медпункте детского сада по завершении работы обязан провести противопожарный осмотр, в том числе:

 выключить все электроприборы и оборудование, находящиеся в помещении медпункта, из электрической сети;

 убедиться в отсутствии бытового мусора в помещении;

 провести проверку на наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также на возможность беспрепятственного подхода к ним;

 запереть все окна и фрамуги;

 провести проверку и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.2. При выявлении любых неисправностей необходимо поставить в известность о случившемся Заведующего детским садом.

10.3. Если имеются нарушения противопожарного режима, закрывать помещение категорически запрещается.

10.4. После устранения нарушений противопожарного режима, сотрудник обязан закрыть помещение медпункта и сделать запись в "Журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием", сдать ключи от помещения медпункта охране.

11. Максимальное количество одновременно находящихся в помещениях материалов. 11.1. В помещении медпункта не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности медпункта детского сада.

11.2. Количество белья в медпункте не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться на них.

12. Действия сотрудников медпункта в случае возникновении пожара

12.1. Медицинский персонал медпункта детского сада в случае обнаружения пожара или

признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

 прекратить все работы в медпункте;

 с помощью тревожной кнопки или голосом оповестить всех о пожаре;

 незамедлительно сообщить о пожаре Заведующему детским садом;

 вывести из помещения медпункта находящихся людей;

 попытаться потушить возгорание с помощью первичных средств пожаротушения;

**Если потушить возгорание не удалось:**

сообщить о пожаре по телефону **01 или 101; 112** - Единая служба спасения, при этом четко назвать свои данные:

 назвать адрес объекта;

 место возникновения пожара и кратко описать, где загорание и что горит, сколько людей находиться в здании детского сада;

 свою должность и фамилию;

 принять соответствующие меры по эвакуации людей, материальных ценностей.

13. Правила размещения и применения огнетушителей. Меры безопасности при использовании.

13.1. Огнетушители, находящиеся в помещении медпункта дошкольной образовательной организации, должны располагаться так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей.

Первичные средства огнетушения необходимо располагать на открытых местах рядом с выходом из помещения на высоте не более 150см.

13.2. Огнетушители, расположенные в помещении медпункта детского сада, должны быть и в необходимом количестве и исправны.

13.3. Запрещено применять огнетушители для других целей, не относящихся к ликвидации

13.4. Порядок использования углекислотных огнетушителей:

 выдернуть чеку;

 направить раструб огнетушителя на очаг возгорания;

 открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);  рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

13.5. Требования безопасности при использовании углекислотного огнетушителя:

 углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не применяется для тушения пожара любого электрического оборудования, находящегося под напряжением;

 при тушении углекислотным огнетушителем любого типа запрещено держать раструб голой рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.

13.6. Общие рекомендации по тушению пожара с помощью огнетушителей:

 тушение пролившихся легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей начинать с передней кромки, при этом необходимо направить струю порошка на горящую поверхность, а не на сам огонь;

 горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх;

 наиболее эффективным является тушение пожара сразу несколькими огнетушителями группой лиц;

 использованный огнетушитель заменяется новым, пригодным к использованию;

 использованный огнетушитель сдается заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе для последующей перезарядки, о чем фиксируется запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

**Инструкция по пожарной безопасности в административных помещениях**

1. Общие правила пожарной безопасности в административных помещениях детского сада.

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности в административных помещениях детского сада разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").

1.2. Все воспитатели, учителя и обслуживающий персонал, находящиеся в административных помещениях детского сада обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

1.3. За обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях детского сада приказом Заведующего детским садом назначен должность Ф.И.О. Ответственный за соблюдение правил пожарной безопасности должен строго соблюдать настоящую инструкцию, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к экстренной эвакуации детей, материальных ценностей и ликвидации пожара.

1.4. Педагоги и воспитатели детского сада, работающие в административных помещениях, обязаны уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения, знать план и способы эвакуации из административного помещения и здания детского сада в случае пожара, правила поведения при возникновении пожара.

2. Характеристики административного помещения и факторы пожарной опасности

2.1. В административном помещении единовременно может находиться не более 12 человек (согласно проекту детского сада). Имеется четыре (4) аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. В административных помещениях детского сада находятся подключённые к электрической сети: 1 - персональный компьютер; 1-ноутбук;

2- принтер;

3 - столов;

1- кресло; 5 стульев;

2.3. В административном помещении установлены 4 розетки напряжением 220 В и кабели питания, щиток с рубильниками.

2.4. Расстановка мебели и оборудования в административном помещении не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. В административных помещениях детского сада запрещается:

 производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

 устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

 применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

 использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;

 обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

 применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

 оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, компьютеры, проекторы и другие приборы.

Следует исключить из эксплуатации:

 электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

 использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

 применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

 использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей.

2.7. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в административных помещениях детского сада следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.8. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях детского сада, назначены приказом Заведующего детским садом приказ № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года.

3.2. В том числе:

 Ответственный за пожарную безопасность в детском саду и выполнение инструкции по пожарной безопасности сантехник Алукаев И.М.;  ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону **"01" или "112", "101"** и оповещение Заведующего детским садом, администрации и дежурных служб Должность Ф.И.О.;

 ответственный за организацию спасания детей и за оказание первой помощи пострадавшим воспитатели групп и мед.сестра;

 ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за прекращение всех работ в здании детского сада кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара директор Абакарова Б.Д.;

 ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в детском саду опасных веществах Должность Ф.И.О.;

 ответственный за организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития Должность Ф.И.О.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в административных помещениях детского сада

4.1. Ответственный за пожарную безопасность в детском саду в административном помещении, обязан:

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в административных помещениях детского сада, выполнение инструкции по пожарной безопасности;

 осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками, находящимися в административном помещении, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности в административном помещении ответственному лицу за пожарную безопасность в детском саду;

 при наличии нарушений пожарной безопасности в административном помещении не приступать к работе до полного устранения недостатков;

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в детском саду, и органов государственного пожарного надзора;  проводить противопожарную пропаганду, обучать детей правилам пожарной безопасности в помещениях детского сада;

 обеспечить в административных помещениях детского сада размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из помещения и первичных средств пожаротушения;

 обеспечить осмотр и закрытие помещения после завершения работы;

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

5. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения административного помещения

5.1. Помещение должно быть оборудовано автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

5.2. В административном помещении должно быть обеспечено наличие табличек:

 с номером телефона для вызова пожарной охраны,

 плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

5.3. В административных помещениях детского сада запрещено:

 совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

 размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

 загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из помещения на наружные эвакуационные лестницы;

 хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

 применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также использовать несертифицированные удлинители;

 оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы;  протирать влажными тряпками и губками включенную в сеть и находящуюся под напряжением аппаратуру.

5.4. Запрещено: увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число посадочных мест.

5.5. Запрещено: осуществлять самовольно прокладку кабелей электросети.

5.6. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

5.7. Расстановка мебели в административных помещениях детского сада не должна препятствовать эвакуации детей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

5.8. Запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в административных помещениях детского сада.

5.9. Запрещено: устанавливать на окнах административного помещения не открывающиеся металлические решетки.

6. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.

6.1. В административных помещениях детского сада строго запрещено:

 загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения мебелью, оборудованием, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

 загромождать подоконники книгами, цветами, периферийными устройствами и т.п.

6.2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

6.3. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом детей более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

7. Содержание систем отопления, вентиляции.

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

 выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;

 эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

8. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования

8.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в административном помещении, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

8.2. Необходимо немедленно отключить электрооборудование при обнаружении следующих неисправностей:

 сильного нагрева  повреждения изоляции кабелей и проводов,

 выделение дыма,

 искрение.

8.4. В административном помещении строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре и эвакуации.

9. **Обязанности и действия при пожаре**

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), педагог или воспитатель Ответственный за пожарную безопасность в детском саду ОБЯЗАН:

 остановить все работы в административных помещениях детского сада;

 организовать эвакуацию детей;

 отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

 остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

 сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону **"01" или "112", "101"** в пожарную охрану города:

 назвать адрес объекта;

 место возникновения пожара;

 свою фамилию;

 поставить в известность Заведующего детским садом, ответственного за пожарную безопасность детского сада;

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

 удалить за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в тушении пожара;

 осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в детском саду опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

 действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

10. Требования пожарной безопасности по окончании работы в административных помещениях детского сада

10.1. Ответственный за противопожарную безопасность, последним покидает помещение, он должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:  отключить все электрические приборы, установленные в административном помещении от электросети;

 запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

 проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

 проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

 закрыть все окна и фрамуги;

 проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся **Ответственного за пожарную безопасность в детском саду.**

12.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

10.4. После устранения неисправностей в административных помещениях детского сада Ответственный за пожарную безопасность в административном помещении должен закрыть помещение и сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием".

 Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности**

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном Заведующим детским садом.

1.2. Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

1.3. Работники должны соблюдать в детском саду и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.4. Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.

1.5. В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять возможные меры к спасению воспитанников, имущества и ликвидации пожара.

 устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы;

 отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым огнём;

 при проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать воспитанников в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

1.10. Территория и помещения детского сада должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

1.11. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега. 1.12. В детском саду количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.

1.13. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании детского сада может быть допущено только с разрешение Заведующего детским садом.

1.14. Чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток.

1.15. Ночной дежурный персонал не имеет права уходить из помещения и с территории детского сада. Курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей.

2. Порядок действий при пожаре

2.1. Каждый работник материального склада детского сада при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

**ОБЯЗАН:**

 сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по телефону **"01" или "112",** **"101"** в пожарную охрану города:

 назвать адрес детского сада;

 место возникновения пожара;

 свою фамилию;

 поставить в известность Заведующего детским садом, ответственного за пожарную безопасность детского сада;

2.2. **Заведующий детским садом, прибывший к месту пожара,** **ОБЯЗАН:**

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

 организовать эвакуацию детей из здания детского сада в соответствии с планом эвакуации;

 остановить все работы не связанные с тушением пожара;

 по возможности отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

 остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 в случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

 осуществлять общее руководство по тушению пожара с учетом специфических особенностей объекта до прибытия подразделений пожарной охраны;

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;  организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

 организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития;

 действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ**

1. Общие требования пожарной безопасности

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ в детском саду и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками детского сада и подрядными организациями.

2. К работе допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал прошедший противопожарный инструктаж на рабочем месте.

3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».

4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории детского сада.

5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими.

9. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

10. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из помещений в специально отведенные места.

11. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

 в помещениях, где проводятся окрасочные работы, запрещается проводить работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на наждачных точилах;

 пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении или соударении;

 на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

 во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;  применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это, возможно, следует ограничить применение толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

 работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами.

2. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

 Производство работ внутри здания детского сада с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

3. При проведении пожароопасных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;

 нарушать требования технологических регламентов и инструкций;

 допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;

 одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

 хранить более нормативных требований расходных материалов в месте проведения работ;

 проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник детского сада при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

**ОБЯЗАН:**

 незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;

 принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

 по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 4.2. Заведующий детским садом (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, **ОБЯЗАН:**

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в известность вышестоящее руководство);

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

 при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежного с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 удалить за пределы опасной зоны всех работников и воспитанников, не участвующих в тушении пожара;

 осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

 по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и

других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

 организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.

 Инструкцию разработал: Ответственный за пожарную безопасность в детском саду МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ**

1.1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования:

 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

 Приказа МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

 «Правил устройства электроустановок»,

 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»,

 ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности»;

 ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности»

1.2. Настоящая Инструкция является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в детском саду.

2. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть плотно закрыты негорючими материалами. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

 Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м 0 2 3 4 6 8 10 свыше 10

 Минимальный радиус зоны очистки, м 5 8 9 10 11 12 13 14

3. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

4. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

5. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 приступать к работе при неисправной аппаратуре;

 производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;

 использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

 допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

 допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

 одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

6. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

7. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции и Заведующего детским садом.

8. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

9. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:  немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

 принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

 эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

 организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству детского сада.

 Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция**

**о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара**

**1. При возникновении пожара действия администрации МКДОУ**

«Детский сад №2 – Надежда» руководителей подразделений, начальника ДПД в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации учащихся.

**2. Каждый работник детского сада, обнаруживший пожар или задымление**

**ОБЯЗАН**:

 немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101", указав точный адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

 приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.);

 принять меры для вызова к месту пожара представителя администрации МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»

**Заведующий детским садом (или другое должностное лицо) прибыв к месту пожара ОБЯЗАН:**

 проверить, вызвана ли пожарная охрана;

 возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

 выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

 проверить, включено ли в работу оборудование систем противопожарной защиты, имеющихся на объекте;

 удалить из помещения за пределы этажа или опасной зоны учащихся и работников, не занятых ликвидацией пожара;

 В зависимости от обстановки на пожаре и количества подразделений, работающих на тушении, руководитель тушения пожара (старший начальник прибывших пожарных подразделений) организует штаб пожаротушения. В состав штаба входит представитель администрации детского сада.

4. **Представитель детского сада в штабе пожаротушения: ДОЛЖЕН:**

 консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям детского сада наличие учащихся в помещениях, планировке, местах применения или хранения легковоспламеняющихся веществ, газов, установок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования и т.п.);

 обеспечить, по требованию, штаба пожаротушения рабочей силой для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

 организовать по указанию руководителя тушения пожара отключение электроэнергии или переключение коммуникаций;

 корректировать действия персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

5. По каждому происшествию администрация детского сада обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, провести со всеми работниками внеочередной инструктаж по пожарной безопасности, осуществить необходимые профилактические меры.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Инструкция**

**для ответственного за пожарную безопасность помещения**

1**. Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:**

 обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;

 обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении;

 не допускать курение и применение открытого огня;

 запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);

 не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;

 следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок;

 не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и электроприборов;

3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, покидающий последним помещение после окончания работы, обязан:

 закрыть все окна и форточки;

 убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;

 обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;

 выключить освещение;  запереть помещение и поставить его на сигнализацию.

 Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

**Должностные обязанности**

**Заведующего детским садом по пожарной безопасности**

Заведующий детским садом несет персональную ответственность за противопожарный режим.

Заведующий детским садом обязан:

 в начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в детском саду, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить порядок действий работников и служащих при возникновении пожара;

 соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

 проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности;

 включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;

 содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

 Заведующий детским садом обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

 Запрещается курение на территории и в помещениях детского сада;

 Заведующий детским садом обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

 Заведующий детским садом обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.

 Заведующий детским садом организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

 Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

 Заведующий детским садом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

 Заведующий детским садом обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

 Заведующий детским садом определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

 Заведующий детским садом обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

 Заведующий детским садом при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

 Заведующий детским садом обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

 Заведующий детским садом обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

 Заведующий детским садом обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

 Заведующий детским садом обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

 Заведующий детским садом обеспечивает объект огнетушителями согласно нормам.

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

**Ознакомлена:**

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность**

1. Общие положения.

 1.1. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность разработаны в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

1.2. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность определяют функциональные обязанности, права, ответственность и сферу деятельности ответственного по пожарной безопасности

1.3. На должность ответственного за пожарную безопасность назначается лицо, имеющее высшее техническое образование или среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности приказом Заведующего детским садом.

1.5. Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно Заведующему детского сада.

1.6. На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность его обязанности исполняет работник, назначаемый Заведующим детским садом.

2. Функциональные обязанности.

 - разрабатывает (участвует в разработке) инструкций, устанавливающих основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты для ДОУ в соответствии с главой XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности»,

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", контролирует порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара;

- несет ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.

2.2. **Ответственный за пожарную безопасность обязан:**

- подготавливать приказы:

- о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях детского сада;

- о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях детского сада; - о введении в действие инструкций, положений и рекомендаций в части организации противопожарной защиты территории, зданий, сооружений и помещений детского сада;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их использования не по прямому назначению;

- предоставлять Заведующему детского сада ежегодный отчет о проводимых мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и план таких мероприятий на следующий год;

- проводить противопожарную пропаганду;

- обучать работников мерам пожарной безопасности;

- сообщать Заведующему детского сада о нарушении сотрудниками и иными лицами норм пожарной безопасности;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать Заведующему детского сада и в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, ведущих к месту возгорания;

- обеспечивать выполнение требований государственного пожарного надзора, касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению пожарной безопасности.

3. **Права Ответственного за пожарную безопасность.**

3.1. Ответственный за пожарную безопасность вправе:

- отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности;

- знакомиться с проектами решений руководства детского сада, касающихся его деятельности;

- вносить предложения по оптимизации и модернизации систем и средств противопожарной защиты;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в детском саду; - требовать от руководства детского сада установления мер социального и экономического стимулирования работников для повышения уровня пожарной безопасности; - получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений охраны;

- организовывать и участвовать в проверках структурных подразделений детского сада на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарной защиты;

- организовывать и участвовать в проверках имущества детского сада на предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;

- требовать у руководителей структурных подразделений детского сада сведения, документы и информацию, касающуюся его деятельности; - требовать от Заведующего детским садом и сотрудников содействия в исполнении своих функциональных обязанностей ответственного за пожарную безопасность и реализации своих прав.

4**. Ответственность за пожарную безопасность.**

4.1. Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в соответствии с ст.192 ТК РФ:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;

- за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной защиты в детском саду;

- за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в порядке и пределах, установленных ст. 238, 239, 241, 243 ТК РФ;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ;

- за достоверность сведений, предоставляемых руководству детского сада и государственному пожарному надзору;

- за отказ выполнять распоряжения и указания Заведующего детским садом;

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка;

- за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

Режим работы ответственного, за пожарную безопасность определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в детском саду.

**Ознакомлен: Сомоев М.Г.**

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Перечень локальных актов по пожарной безопасности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название документа  | Срок издания, действия  | Содержание  |
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ «Об установлении противопожарного режима в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» | начало года | Регламентирует действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| Приказ "О назначении ответственного за пожарную безопасность в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» | Постоянно | Определяет должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность  |
| Приказ "О проведении мероприятий по обучению работников Название детского сада мерам пожарной безопасности"  | Постоянно | Утверждает порядок организации обучения и проверки знаний работников по пожарной безопасности |
| Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре  | Постоянно | Регламентирует порядок эвакуации и обязанности работников при пожаре  |
| Инструкция для дежурного администратора по пожарной безопасности  | Постоянно | Определяет порядок действий дежурного администратора в случае возникновения чрезвычайной ситуации  |

 

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

**по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»**

 В целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и требований нормативных актов в области пожарной безопасности,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность сантехника Алукаева И.М.

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в структурных подразделениях руководителей соответствующих подразделений детского сада.

3. Ответственному за пожарную безопасность назначить ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях и на этажах детского сада в срок до 28.09.2021 определить:

3.1. Перечень помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием.

1. Кабинет Заведующего – директор Абакарова Б.Д.

2. Медицинский кабинет – медсестра Кебедова Э.М.

3. Кабинет физкультуры- инструктор по физ.куль.Абакарова Б.Д.

4. Кабинет музыки – муз.рук.Абдуразакова С.М.

6. Столовая – повар Халитова М.М.

7. Посудомоечная – посудомойка Малаева П.М.

8. Прачечная – прачки Курбаналиева Х.М., Абдулхамидова П.М.

9. Склады – завхоз Сомоев М.Г.

10.Кладовая – кастелянша Палтоева А.Ж.

11.Бухгалтерия – бухгалтер Иманалиева А.М.

12. Кабинет оператора – оператор Халитова А.Ш.

13. Сторожевая – Курбаналиев Р., Валиев М., Алиасхабов Г.

4. Составить и утвердить следующие инструкции и положения:

 Вводный противопожарный инструктаж

 Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа

 Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте

 Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

 Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности

 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ

 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

 Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

 Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения  Положение о пожарной безопасности

 Положение о пожарно-технической комиссии;

 Положение о добровольной пожарной дружине в МКОУ «Детский сад №2-Надежда»;

 Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности;

5. Ответственным за пожарную безопасность в кабинетах и помещениях детского сада:

 Обеспечить выполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

 Проводить противопожарные инструктажи (первичный, повторный, внеплановый, текущий) непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу;

 Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания.

6. Запретить организацию постоянных мест проведения огневых и других пожароопасных работ. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ осуществлять в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.

7. Создать пожарно-техническую комиссию (далее - ПТК) в составе:

председатель комиссии - сантехник Алукаев И.М.;

члены комиссии:

завхоз – Сомоев М.Г.,

повар – Халитова М.М.;

секретарь комиссии – воспитатель Гусейнова П.М.

7.1. Утвердить Положение о пожарно-технической комиссии.

7.2. Создание ПТК провести в соответствии с Положением о пожарно-технической комиссии.

8. Создать добровольную пожарную дружину (далее - ДПД).

8.1. Назначить начальником ДПД - сантехник Алукаев И.М.;

Члены:

медсестра Кебедова Э.М.,

дворник Палтоева А.Ж.,

завхоз Сомоев М.Г.

8.2. Утвердить Положение о добровольной пожарной дружине.

8.3. Создание ДПД провести в соответствии с Положением о добровольной пожарной дружине в детском саду.

9. Создать комиссию для проверки знаний пожарно-технического минимума в составе:

председатель комиссии - директор Абакарова Б.Д;

члены комиссии:

завхоз – Сомоев М.Г.

воспитатель – Шелакоева Р.М.

секретарь комиссии – муз.рук. Абдуразакова С.М.

10.3. За эксплуатацию установок и систем автоматической противопожарной защиты (АПЗ) - сантехник Алукаев И.М.;

11. Согласовывать проектно-сметную документацию на проведение строительно-монтажных работ, при перепланировке помещений, изменении их функционального назначения с органами Государственной пожарной службы на предмет соблюдения противопожарных требований, действующих норм строительного и технологического проектирования. 12. Проводить осмотр и закрытие помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием, после окончания работы лицом ответственным за пожарную безопасность, совместно со службой охраны.

13. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на территории и помещениях МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» членам добровольной пожарной дружины совместно со сторожами (Курбаналиев Р., Валиев М., Алиасхабов Г.) и действовать в соответствии с ними в случае возникновения пожара.

14. Утвердить планы противопожарной защиты помещений, эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара.

15. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на ответственного за пожарную безопасность сантехника Алукаева И.М.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены: Абакарова Б.Д.

 Сомоев М.Г.

 Шелакоева Р.М.

Алукаев И.М.

Курбаналиев Р.

 Валиев М.

 Алиасхабов Г.

Кебедова Э.

Абдуразакова С.М.

Халитова М.М.

Малаева П.М.

Курбаналиева Х.М.,

Абдулхамидова П.М.

Иманалиева А.М.

Халитова А.Ш.

Палтоева

 

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

 **по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от**

**О назначении ответственного за электрохозяйство**

В целях реализации требований:

 Статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019);

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями на 15 ноября 2018 года);

 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года N 6 (с изменениями на 13 сентября 2018 года) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», для непосредственного исполнения функций по организации эксплуатации электроустановок с целью содержания в работоспособном состоянии электрического и электротехнического оборудования и сетей, а также обеспечения их надежной работы и безопасной эксплуатации.

 **Приказываю:**

 1. Назначить лицом, ответственным за электрохозяйство в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» сантехник Алукаев И.М.

2. Ответственному за электрохозяйство обеспечить:

 содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих документов;

 своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;

 надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание;

 взаимодействие с энергоснабжающей организацией по надежному и качественному электроснабжению потребителей электроэнергии МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда»  подготовка электроустановок для работы в зимних условиях;

 подготовка эксплуатационных документов (проектов приказов, распоряжений, списков, перечней, журналов и т.п.) по обеспечению безопасного производства работ в электроустановках;

 подготовка рабочих мест в электроустановках детского сада, укомплектование их средствами защиты, документацией, схемами, инструкциями, аптечкой для оказания первой помощи, приборами, средствами связи и пожаротушения;

 обеспечение ограничения доступа работников в электроустановки, хранения и выдачи ключей от электроустановок;  внедрение новых безопасных технологий, методов работы и современного оборудования в электроустановках;

 расчёт потребности МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» в электрической энергии и контроль за её расходованием;

 своевременное выполнение мероприятий по пожарной безопасности и охране труда, правилам безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и устранения недостатков;

 проверка соответствия схем электроснабжения фактическим и эксплуатационным, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр перечней инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электроэнергии (не реже 1 раза в 2 года).

3. Определить следующий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок:

3.1. Рабочий и запасной комплекты ключей хранятся в сторожевой на стене.

3.2. Запасные ключи выдаются с разрешения ответственного за электрохозяйство или с последующим уведомлением его при пользовании ключами в экстремальных случаях.

3.3. Каждый ключ должен быть снабжён биркой с выбитыми на ней номерами ключа и наименованием помещения (электроустановки).

3.4. Ключи должны выдаваться от электроустановок лицам, имеющим право единоличного осмотра электроустановок, а также лицам из электротехнического персонала ответственных за безопасность работ в электроустановках.

3.5. Определить перечень лиц, имеющих право пользования ключами: Директор – Абакарова Б.Д. Завхоз- Сомоев М.Г. сторож - Курбаналиев Р.П. сторож- Валиев М.Р., сторож- Алиасхабов Г.М. 4. Ответственным лицам в своей работе руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 и локальными нормативными актами об охране труда и пожарной безопасности действующими в детском саду.

5. Секретарю детского сада Халитова А.Ш. ознакомить ответственных и заинтересованных лиц с настоящим приказом под подпись.

7. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены: Алукаев И.М. Сомоев М.Г. Курбаналиев Р.П. Валиев М.Р., Алиасхабов Г.М. Халитова А.Ш

 

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

 **по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от**

**Об установлении противопожарного режима**

 В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья работников и детей МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» противопожарный режим.

2. Ответственному за пожарную безопасность сантехник Алукаев И.М.:

 регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;

 проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;

 содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;

 4. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации участников и детей до начала проведения мероприятий.

5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

1-й этаж –муз.рук Абдуразакова С.М. 2-й этаж – оператор Халитова А.Ш.

Цокольный этаж- завхоз Сомоев М.Г.

5.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в кабинетах и комнатах детского сада.

5.2. В том числе:

 Ответственный за пожарную безопасность в детском саду и выполнение инструкции по пожарной безопасности сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Заведующего детского сада, администрации и дежурных служб сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за организацию спасания детей и за оказание первой помощи пострадавшим медсестра Кебедова Э.М.;

 ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы электорооборубования оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за прекращение всех работ в здании детского сада кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара сантехник Алукаев И.М

 ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в тушении пожара сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей завхоз Сомоев М.Г.;

 ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в детском саду опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах сантехник Алукаев И.М.;

 ответственный за организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития сантехник Алукаев И.М.

6. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости первой помощи на медсестру Кебедову Э.М.

Медсестре Кебедовой Э.М. постоянно следить за наличием в аптечках необходимых лекарственных средств для оказания первой помощи.

7. Проводить тренировочные занятия по эвакуации сотрудников и детей два раза в год в соответствии с Планом проведения тренировки действий персонала в случае возникновения пожара, разработанным Госпожнадзором города.

8. Руководителю учреждения проводить профилактическую работу с сотрудниками согласно перспективному плану правил пожарной безопасности.

9. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» в течение рабочего дня.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены:

 Абдуразакова С.М. Халитова А.Ш.

Сомоев М.Г.

Алукаев И.М.

 

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

 **по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от**

**О назначении ответственного за пожарную безопасность**

 В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни детей и работников МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», в соответствии с требованиями противопожарного режима и Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

 1. Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» сантехник Алукаев.И.М..

2. Ответственному за пожарную безопасность:  осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации;

 проводить с работниками вводный и текущий инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности согласно установленным срокам с ведением соответствующей документации;

 проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации работников при пожаре;

  следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних предметов;

 обеспечивать своевременное выполнение предписаний и мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами Государственного пожарного надзора.

3. Ежегодно представлять отчет о выполнении предписаний органов Государственного пожарного надзора.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены: Алукаев И.М.

 

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

 **по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от**

 **О проведении мероприятий по обучению**

 **работников мерам пожарной безопасности**

 В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

 1. Организовать обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» до 01.01.2021.

2. Утвердить программу обучения работников МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда».

3. Создать комиссию по проверке знаний требований по пожарной безопасности работников в следующем составе:

председатель комиссии: директор МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» Абакарова Б.Д.

секретарь комиссии – воспитатель Гусейнова П.М.

члены комиссии:

завхоз Сомоев М.Г.;

сантехник – Алукаев И.М.

4. Ответственность и контроль за исполнение приказа возложить на ответственного по пожарной безопасности Алукаева И.М.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены:

Гусейнова П.М.

Сомоев М.Г.; Алукаев И.М.

 

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

 **по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от**

**О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»**

**Приказываю:**

1. Обеспечить безопасность, антитеррористическую защиту и пожарную безопасность мест проведения праздничных мероприятий в детском саду. Определить порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ответственный: сантехник – Алукаев И.М.

2. Произвести совместно с сотрудниками Пожарной части № 47 села Бежта Цунтинского района ГКУ РД "Центр ГО и ЧС" приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой новогодних ёлок, для определения их соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на соответствие применяемых для иллюминации новогодних ёлок электротехнических изделий, правилам устройства электроустановок, пропитку маскарадных костюмов и сценических декораций огнезащитным составом.

Ответственный: сантехник – Алукаев И.М.

3. Провести в течение праздничных дней ежедневные проверки исправности электрических сетей и оборудования.

Ответственные: сантехник – Алукаев И.М.

4. Обеспечить условия для безопасной эвакуации детей во время проведения праздничных мероприятий.

Ответственный: сантехник – Алукаев И.М.

5. Назначить ответственной для организованного проведения праздничных мероприятий 2020-2021г. года муз.рук.Абдуразакову С.М.

 6. Не допускать проведение ремонтно-строительных работ в детском саду в период подготовки и проведения культурно-зрелищных мероприятий, за исключением установки систем видеонаблюдения в интересах обеспечения безопасности детского сада.

Ответственный: завхоз Сомоев М.Г.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены:

 Сомоев М.Г.

Алукаев И.М.

Абдуразакова С.М.

 

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

 **по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от**

**О создании пожарно-технической комиссии**

В целях проведения регулярных профилактических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности, усиления пожарной устойчивости объектов МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» и в соответствии с Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ,

**Приказываю:**

1. Создать пожарно-техническую комиссию (далее ПТК) в составе:

председатель комиссии - сантехник Алукаев И.М.;

члены комиссии:

завхоз – Сомоев М.Г.,

повар – Халитова М.М.;

секретарь комиссии – воспитатель Гусейнова П.М.

2. Начальнику ДПД Алукаеву И.М. взять под личный контроль организацию и проведение в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» работы по вопросам пожарной безопасности, а также проведение массово-разъяснительной работы среди работников по вопросам соблюдения противопожарного режима.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены:

Алукаев И.М. Халитова М.М.;

Гусейнова П.М. Сомоев М.Г.

 

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

 **по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от**

**Об организации пожарной безопасности в 2020 -2021 году**

 В целях создания в безопасных условий детей и труда сотрудников детского сада, оперативного реагирования в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственными за пожарную безопасность в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» на 2020 - 2021год следующих воспитателей детского сада:

2. Ответственность за пожарную безопасность в группах возложить на воспитателей:

Старшая группа №1 – Шелакоева Р.., Юсупова Х.А.

Старшая группа №2 – Малачиева М.И., Абдурахманова З.М.

Старшая группа №3 – Гусейнова П.М., Раджабова А.Р.

Средняя группа – Хабирова М.Г., Абдулхалимова П.Ш.

Младшая группа №1 – Магомедова А.М., Гамзатова М.А.

Младшая группа №2 – Халитова Ш.З., Амирова М.А.

3. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на сторожей (согласно приказа по графику дежурств сторожей) .

4. Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» 7. Определить, что системой оповещения при пожаре является:

- длительная серия коротких звонков, сигнал к эвакуации - ответственный дежурный администратор;

- оповещение детей и персонала голосом с использованием радиоустановки - ответственный дежурный администратор.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного по пожарной безопасности.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены: Шелакоева Р.

Юсупова Х.А.

Малачиева М.И.

Абдурахманова З.М.

Гусейнова П.М.

Раджабова А.Р.

Хабирова М.Г.

Абдулхалимова П.Ш.

Магомедова А.М.

Гамзатова М.А.

Халитова Ш.З.

Амирова М.А.

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

Приложение № 1

 к приказу от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Список**

**сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях**

1. 1-й этаж Ответственный за пожарную безопасность в детском саду - воспитатели:

Хабирова М.Г.

Абдулхалимова П.Ш.

Магомедова А.М.

Гамзатова М.А.

Халитова Ш.З.

Амирова М.А.

 Кабинет оператора – оператор Халитова А.Ш.

Кабинет заведующего – директор Абакарова Б.Д.

Медицинский кабинет – медсестра Кебедова Э.М.

 Кабинет физкультуры - инструктор по физ.культуре Абакарова Б.Д.

2. 2-й этаж Ответственный за пожарную безопасность в детском саду – воспитатели:

 Шелакоева Р.

Юсупова Х.А.

Малачиева М.И.

Абдурахманова З.М.

Гусейнова П.М.

Раджабова А.Р.

Кабинет музыки – муз.рук. Абдуразакова С.М.

3. Цокольный этаж:

завхоз – Сомоев М.Г.

повар Халитова М.М.

**Разработал:**

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

Ознакомлены: Шелакоева Р.

Юсупова Х.А.

Малачиева М.И.

Абдурахманова З.М.

Гусейнова П.М.

Раджабова А.Р.

Кабинет музыки – муз.рук. Абдуразакова С.М.

3. Цокольный этаж:

завхоз – Сомоев М.Г.

повар Халитова М.М.

 Халитова А.Ш.

Кебедова Э.М.

Абдуразакова С.М.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

**по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от**

**О запрещении курения**

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного режима в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Запретить курение во всех помещениях и на территории МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда».

2. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на Ответственного за пожарную безопасность в детском саду Алукаева И.М.

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**

С приказом ознакомлены:

Сомоев М.

Алиасхабов Г.

Курбаналиев Р.

Алукаев И.

Валиев М.

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Положение**

**о пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда**

 **Положение**

**о пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»**

 К работе в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Заведующим детским садом.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Здания ДОУ перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

 Из помещений, этажей здания детского сада предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.

Не допускается размещать:

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Деревянные здания должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены, и негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.

Запрещается:

 покрывать здания для пребывания воспитанников легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);

 размещать воспитанников в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

 устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;

 размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

 топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

Здания детского сада должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В зданиях детского сада должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории детского сада.

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

Положение разработал: Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Положение**

**о пожарно-технической комиссии (ПТК)**

**Положение**

**о пожарно-технической комиссии (ПТК)**

1. Общие положения и терминология

1.1. Настоящее Положение о пожарно-технической комиссии разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390.

1.2. Основной целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических работников и специалистов к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите Детского сада.

1.3. ПТК создаются приказом Заведующего детским садом из лиц, ответственных за пожарную безопасность Детского сада (подразделений Детского сада), с правами и обязанностями, регламентирующими порядок ее работы.

2.1.3. Организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности.

2.1.4. Проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и инженерно-технических работников Детского сада по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил.

2.2. Функции ПТК:

2.2.1. Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на рабочих местах.

2.2.2. Проведение анализа взрывопожароопасности технологических процессов производства Детского сада.

2.2.3. Оказание помощи подразделениям Детского сада в исследовании взрывопожарной опасности технологических процессов производства, аттестации рабочих мест и производственного оборудования на соответствие пожарной безопасности. 2.2.4. Информирование работников от лица Детского сада о взрывопожарной опасности технологических процессов производства, о возможных причинах пожаров и взрывов, а также о способах их предотвращения.

2.2.5. Участие в проверке фактов пожаров в Детскомм саду. Выявление причин и подготовка обоснованных заключений по предотвращению подобных случаев в будущем.

2.2.6. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений Детского сада пожарно-технических обследований зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям пожарной безопасности (не реже два раза в год).

2.2.7. Разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами Детского сада мероприятий по профилактике пожаров, а также оказание организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий.

2.2.8. Согласование разрабатываемой в Детском саду проектной документации в части соблюдения в ней требований пожарной безопасности.

2.2.9. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных производственных объектов, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности.

2.2.10. Оказание помощи руководителям подразделений Детского сада в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические минимумы, инструктажи).

2.2.11. Составление (при участии руководителей подразделений и соответствующих служб Детского сада) видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

2.2.12. Оказание методической помощи руководителям подразделений Детского сада при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов взрывопожароопасных работ.

2.2.13. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с работниками подрядных организаций, выполняющими различные работы в Детском саду.

2.2.14. Согласование проектов документов: инструкций о мерах пожарной безопасности (общеобъектовой, для подразделений Детского сада, технологических процессов и отдельных видов работ); перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного

инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа на рабочем месте; программ обучения в системе пожарно-технического минимума.

 2.2.14. Осуществление контроля за:

2.2.15. Соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

2.2.16. Правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара.

2.2.17. Соблюдением учета пожаров и их последствий.

2.2.18. Наличием в подразделениях инструкций о мерах пожарной безопасности для работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром.

2.2.19. Своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов.

2.2.20. Эффективностью работы автоматических систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре.

2.2.21. Состоянием противопожарных предохранительных приспособлений и защитных устройств.

2.2.22. Своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей.

2.2.23. Правильным расходованием в подразделениях Детского сада средств, выделенных на выполнение мероприятий пожарной безопасности.

3. Организация работы ПТК

3.1. ПТК осуществляют свою работу на основании планов, которые разрабатываются на квартал или полугодие и утверждаются председателем ПТК. Решения комиссии оформляются протоколами и вводятся в действие приказами Заведующего детским садом.

3.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются Заведующим детским садом и подлежат выполнению в установленные сроки.

 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Заведующего детским садом и вступает в силу с момента его утверждения.

4.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается Заведующим детским садом

Положение разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Положение**

**о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности**

**Положение**

**о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности**

1. Общие положения

1.1. Комиссия для проверки знаний в области пожарной безопасности (далее Комиссия) создается в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности”, “Правил пожарной безопасности в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О добровольной пожарной охране"

1.2. Положение устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности в детском саду, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам пожарной безопасности в целом возлагается на председателя Комиссии, а в структурных подразделениях - на их руководителей.

1.4. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в ходе противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, бесед, а также в процессе повышения квалификации.

1.5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии типовыми программами.

2. Противопожарный инструктаж

2.1. Противопожарный инструктаж - это доведение до работников основных требований пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с типовой программой обучения.

2.2. Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются:

2.2.1. вводный;

2.2.2. первичный;

2.2.3. внеплановый;

2.2.4. целевой.

2.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками, независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в детском саду.

2.3.1. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

2.3.1.1. с состоянием условий пожарной безопасности в детском саду;

2.3.1.2. с законодательными, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами по пожарной безопасности, коллективным договором (соглашением) в детском саду; 2.3.1.3. со своими должностными (производственными) обязанностями по обеспечению пожарной безопасности в детском саду.

2.8. Результаты проверки знаний мер пожарной безопасности заносятся в журнал с обязательной росписью инструктируемого и инструктирующего, а при выполнении работ по наряду-допуску или разрешению - в них. Лица, не прошедшие проверку знаний мер пожарной безопасности из-за неудовлетворительной подготовки, к работе не допускаются. Они обязаны пройти повторную проверку знаний.

3. Пожарно-технический минимум

3.1. Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения, специальных правил пожарной безопасности.

3.2. Пожарно-технический минимум проводится один раз в три года на базе учебных предприятий, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам пожарной безопасности, для следующих категорий работников:

Заведующий детским садом, воспитатели, педагоги.

3.3. Непосредственно в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» проходят пожарно-технический минимум один раз в год в соответствии с типовыми программами (Программа обучения мерам пожарной безопасности) следующие работники: руководители подразделений; сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану; рабочие, осуществляющие пожароопасные работы.

3.4. Результаты проверки знаний работников регистрируются в журнале обучения.

3.5. Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение.

3.6. Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не более одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к выполнению служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, решается руководителем в установленном порядке.

3.7. Контроль своевременного проведения проверки знаний работников осуществляется должностными лицами Государственной противопожарной службы.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

 «Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Положение**

**о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности**

**в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»**

**Положение**

**о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности**

**в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»**

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

 порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

 расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;

 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

 помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

 прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

 удаление за пределы опасной зоны всех детей и работников детского сада, не участвующих в тушении пожара;

 осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических

особенностей детского сада) до прибытия подразделения пожарной охраны;  обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

 организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

 встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

 сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в детском саду опасных веществах;

 по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

 организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

 Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

С положением ознакомлены:

Алукаев И.М.

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Положение**

**о добровольной пожарной дружине**

 **Положение**

**о добровольной пожарной дружине**

1. Общие положения

1.1. Добровольная пожарная (далее - ДПД) создается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 13).

1.2. ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений по проведению мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

1.3. В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными положениями и актами Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», а также настоящим Положением.

1.4. Контроль над деятельностью ДПД осуществляется членами пожарно-технической комиссии и ответственными за пожарную безопасность, а также органами ГПС административных округов, на территории которых расположены структурные подразделения МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» (далее - территориальные органы ГПС).

2. Основные задачи ДПД

2.1. Основными задачами ДПД являются организация предупреждения пожаров и их тушение, и включают в себя:

2.1.1. контроль соблюдения работающими установленного в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» противопожарного режима;

2.1.2. разъяснение работающим основных положений инструкций о мерах пожарной безопасности;

2.1.3. надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и готовностью их к действию;

2.1.4. дежурство в праздничные и выходные дни в противопожарных нарядах МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»;

2.1.5. участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий;

2.1.6. контроль над проведением временных пожаро и взрывоопасных работ в помещениях детского сада (сварка, окраска, применение открытого огня и т.п.);

2.1.7. вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие необходимых мер по спасанию детей и работников, а также имущества при ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

3. Порядок создания и организации работы ДПД 3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников детского сада в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 69-ФЗ от

21.12.1994 «О пожарной безопасности».

3.2. Все вступившие в ДПД должны подать на имя Заведующего детским садом письменное заявление.

Заведующий детским садом обязан организовать проведение предварительного медицинского осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в пожарной охране (медицинская справка по форме № 286).

3.3. Численный состав дружин устанавливается Заведующим детским садом в соответствии с требованиями НПБ 201-96 и зависит от количества охраняемых участков.

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по ведению боевых действий.

3.7. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению условных пожаров с использованием имеющейся в их первичных средств пожаротушения.

При подготовке членов ДПД к работе в задымленных при пожаре помещениях тренировка должна осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания (изолирующих противогазов или противогазов на сжатом воздухе).

3.8. Начальник дружины и его заместители назначаются, как правило, из числа административно-технического персонала или его подразделений и подчиняются Заведующему детским садом.

3.9. Начальник ДПД должен иметь:

 высшее или среднее специальное образование пожарно-технического профиля;

 высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

3.10. Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

3.11.Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации руководителей дружин (команд) должны осуществляться в Учебном центре УГПС, а также на базе МГО ВДПО за счет средств МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается удостоверение “Добровольный пожарный” с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных. Порядок регистрации добровольных пожарных устанавливается УГПС.

3.12. Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной безопасности в свободное от работы время (в том числе в подразделениях ГПС), устанавливается руководителем МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» по согласованию с органами местного самоуправления и территориальными органами ГПС.

3.13. Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

4. Обязанности начальника и членов ДПД.

4.1. Начальник ДПД ОБЯЗАН:

 осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся в МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», и не допускать использования этих средств не по прямому назначению;

 вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности;

 проводить занятия с личным составом дружин и проверять боеготовность подразделений ДПД;

 руководить тушением пожаров до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

 информировать директора детского сада о нарушениях противопожарного режима.

 4.2. Начальник отделения ДПД ОБЯЗАН:

 осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения;

 перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД;

 проверить знание членами ДПД своих обязанностей;

 по окончании работы проверять противопожарное состояние объекта, принимать меры к устранению выявленных недочетов;

 обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения;

 в случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы или начальника ДПД;

 знать порядок управления боевыми действиями на пожаре и применения имеющейся пожарной техники и оборудования, места размещения пожарных водоисточников (водоемов, гидрантов, внутреннего противопожарного водопровода и пр.).

 4.3. **Члены дружин ОБЯЗАНЫ**:

 знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в детском саду;

 знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении;

 следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в детском саду, и обо всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику отделения ДПД, а при возможности самому устранять эти недостатки;

 выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.

5. Стимулирование деятельности ДПД 5.1. Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право при приеме на работу в ГПС или ведомственную пожарную охрану.

5.2. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», в которой она создана.

5.3. Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара или последствий аварии, проведении пожарно-профилактических мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств производится из расчета среднемесячного заработка по месту работы.

5.4. Членам ДПД, принимающим активное участие в обеспечении пожарной безопасности при тушении пожаров, предоставляются дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью до 6 рабочих дней в год, а также денежные премии и ценные подарки.

5.5. Страхование членов ДПД может осуществляться за счет МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда», где создана дружина.

За семьей погибшего (умершего) рекомендуется сохранять право на льготы, которыми он пользовался по месту работы.

5.6. Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться решением администрации.

6. Исключение сотрудников из членов ДПД

6.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются:

6.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

6.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без разрешения соответствующего должностного лица или самовольное оставление дежурства.

6.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в дружине.

6.1.4. Собственное желание.

6.1.5. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

6.1.6. Ликвидация ДПД.

6.2. Решение об исключении сотрудников из членов ДПД принимает Заведующий детским садом.

Об исключении сотрудника из членов ДПД Заведующий детским садом обязан поставить в известность территориальный орган ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре.

При исключении сотрудника МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» из членов ДПД в Реестре делается запись с указанием оснований для исключения.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Должностные обязанности членов**

 **Добровольной пожарной дружины**

Начальник ДПД: Алукаев Исмаил Магомедович

Осуществляет контроль над соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж работников детского сада по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство детского сада о нарушениях противопожарного режима. При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию детей и сотрудников детского сада до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник №1: завхоз Сомоев М.Г.

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону “01” и оповещает руководство и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник №2: дворник Палтоева А.Ж.,

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации детей и сотрудников детского сада, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

Дружинник №3: медсестра Кебедова Э.М.

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию детей и сотрудников детского сада из помещений.

Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

С должностными обязанностями ознакомлены: Алукаев И.М.

Сомоев М.Г.

 Кебедова Э.М.

Палтоева А.Ж.

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Программа подготовки членов ДПД**

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2ч).

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения.

Противопожарный режим на территории МКДОУ «Детский сад №2 –Надежда», в зданиях и помещениях (8-12 ч).

Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).

Тема 4. Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч).

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (6-8 ч).

Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч).

Тема 7. Оказание первой помощи (2 ч).

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Программа обучения мерам пожарной безопасности**

Противопожарный инструктаж

**Учебный план**

1. Общее время- 4 часа.

2. Время обучения - 3,5 часа.

3. Резерв - 0,5 часа.

Тематический план

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Предметы обучения. Наименование тем. | Примечание  |
| 1234567891011121314151617181920 | **1. Пожарно-профилактическая подготовка Введение. Пожарная профилактика**.Основные нормативные документы в области пожарной безопасности. Основные функции обеспечения пожарной безопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Предел огнестойкости и распространения огня. Взрывопожароопасность веществ, материалов и технологических процессов. Способы защиты строительных конструкций и материалов. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям. Требования пожарной безопасности к помещениям. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. Молниезащита. Статическое электричество. Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию. Требования пожарной безопасности к объектам лакокраски, ЛВЖ, ГЖ. Требования пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировке ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Требования пожарной безопасности при хранении веществ и  материалов. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции. Требования пожарной безопасности к системам отопления. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ.  |  |
| 12345678910 |  **2. Тактико-техническая подготовка** Первичные средства пожаротушения. Противопожарное оборудование. Современная пожарная техника. Наружное противопожарное водоснабжение. Внутренний противопожарный водопровод. Установки автоматической пожарной сигнализации. Установки автоматических систем пожаротушения. Установки противодымной защиты. Вызов пожарной охраны. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре. |  |
| 1 |  **3. Резерв** Учебное время, используемое для ответов на вопросы работников детского сада  |  |

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарнуюбезопасность дошкольных организаций и общеобразовательных школ**

**Тематический план и типовая учебная программа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем  | Часы  |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 2 |
| 3 | Обучение детей дошкольного возраста и детей общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны  | 1 |
|  | Практические занятия  | 3 |
|  | Зачет  | 1 |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»; Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

Тема 2.

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях.

Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ.

Тема 3.

Обучение детей дошкольного возраста и детей общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению детей при возникновении пожара.

Тема 4.

Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов.

Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение.

Тема 5.

Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны.

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации. Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала, детей старших классов школ, школ-интернатов при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

Тема 6.

Практические занятия

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий детей общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа**

**Тематический план и типовая учебная программа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы  | Наименование  | Часы  |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения  | 2 |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий  | 2 |
| 3 | Пожарная опасность в организации  | 4 |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ, хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 |
| 5 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации  | 2 |
| 6 | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации  | 2 |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации  | 5 |
| 8 | Действия работников при пожарах | 2 |
| 9 | Практические занятия  | 5 |

Продолжительность обучения - 28 часов.

Введение. Пожары - национальная проблема России. Статистика, основные причины и последствия пожаров. Задачи пожарной профилактики

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий.

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести.

Тема 3. Пожарная опасность в организации

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ.

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

Пожарная опасность технологических процессов на объектах, эксплуатируемых обучаемыми.

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и хранении веществ и материалов

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением.

Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации.

Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей.

Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение работников мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организации. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 8. Действия работников при пожарах

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Меры по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе.

Тема 9. Практические занятия

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка по пользованию пожарным краном. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

Протокол N \_\_\_

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование организации)

В соответствии с приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_ квалификационная комиссия в составе:

председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. провел проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Фамилия,  имя, отчество  | Должность  | Организация (цех, участок)  | Причина обучения | Отметка  | Подпись  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П."\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г. Название детского сада

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности**

1. Все работники МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда» должны допускаться к работе, только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, введенных в действие в детском саду, проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

2. Периодичность прохождения противопожарного инструктажа устанавливает Заведующий детским садом, но не реже 1 раза в год.

3. О проведении противопожарного инструктажа делают запись с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности**

1. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений, помещений, в том числе и путям эвакуации.

2. Способы защиты строительных конструкций и материалов в повышении пожарной безопасности зданий, сооружений и помещений.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности установок и электрооборудования.

4. Меры пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ, применений открытого огня, курении.

5. Обязанности и действия работников при пожаре:

 порядок вызова пожарных подразделений;

 эвакуация людей и товарно-материальных ценностей;

 порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

 порядок аварийной остановки технологического оборудования;

 правила применения первичных средств пожаротушения и установок автоматической пожарной защиты.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**План**

**мероприятий по противопожарной безопасности на 2020-2021 уч.год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней | Постоянно  | Заведующий детским садом |  |
| Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности:  приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность;  приказ об установлении противопожарного режима;  приказ о проведении мероприятий по обучению сотрудников мерам пожарной безопасности  | Сентябрь | Заведующий детским садом |  |
| Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками  | Февраль, август(1 раз в полугодие)  | Ответственный за пожарную безопасность в детском саду |  |
| Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий  | Декабрь  | Ответственный за пожарную безопасность в детском саду |  |
| Проведение обучения работников по 9-часовой учебной программе  | Сентябрь  | Ответственный за пожарную безопасность в детском саду |  |

Разработал: ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**План**

**проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации**

тема: "Действия сотрудников при возникновении пожара МКДОУ «Детский сад №2 – Надежда»

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Тема |
| 1 | Постановка задачи членам штаба на проведение тренировки по теме: «Действия сотрудников при возникновении пожара в детском саду». |
| 2 | Инструктаж сотрудников детского сада по их действиям при возникновении пожара и проведении эвакуации детей.  |
| 3 | Инструктаж сотрудников охраны детского сада по теме: «Действия сотрудников охраны при возникновении пожара в здании детского сада»  |
| 4 | Проверка наличия и состояние первичных средств пожаротушения в игровых комнатах и помещениях детского сада. |
| 5 | Инструктаж детей по правилам и порядку эвакуации из здания детского сада при возникновении чрезвычайной ситуации. |
| 6 | Инструктивное занятие с членами ДПД по их действиям при возникновении пожара в здании детского сада |
| 7 | Проверка технического состояния запасных выходов, технического состояния доводчиков дверей |
| 8 | Учено-тренировочное мероприятие по эвакуации детей и персонала из здания детского сада при возникновении пожара:  - подача сигнала «Пожарная опасность»;  - действия сотрудников и детей по эвакуации из здания детского сада;  - действия штаба по организации эвакуации;  - сбор детей и сотрудников;  - контроль наличия эвакуированных, доклад заведующему детским садом;  - действия членов ДПД;  - действия по условной встрече пожарной команды;  |
| 9 | Подведение итогов тренировки по теме: «Действия сотрудников при возникновении пожара в здании детского сада».  |

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду

«Утверждаю»

Директор МКДОУ

«Детский сад №2 – Надежда»

Абакарова Б.Д.

 «01»09.2020г

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2020-2021 уч.год.\_ год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия |  Срок выполнения | Ответственные  | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создать комиссию по подготовке детского сада к Новогодним праздникам и в период зимних каникул с 29.12.2020 г. по 12.01.2021 года | Ноябрь - декабрь  | Директор |  |
|  Провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками детского сада с записью в соответствующих документах и беседы с детьми.  | Декабрь  | Ответственный по охране труда  |  |
|  Провести беседы с детьми по вопросам поведения на транспорте, на дорогах, на водоёмах, в общественных местах, правилам использования пиротехнических средств | Декабрь  | Воспитатели всех групп  |  |
|  Поверить работу системы пожарной безопасности, системы оповещения, кнопку тревожной сигнализации. Произвести проверку помещений детского сада и прилегающей территории с целью выявления посторонних предметов и мусора.  | Декабрь  | Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| Произвести проверку запасных входов и выходов детского сада, подвальных помещений удалить посторонние предметы и мусор.  | Декабрь  | Ответственный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |

**Нормативно-правовые документы**

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности"

 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

 Приказ МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

 Приказ МЧС России от 21.11.2012 N 693 (ред. от 23.10.2013) "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2012.")

 Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О добровольной пожарной охране"

 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 N 1481 (ред. от 07.06.2017) "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года"

 Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 972 (ред. от 30.12.2012) "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"

 Распоряжение Мэра Москвы от 05.10.2000 N 1054-РМ (ред. от 03.10.2018) "Об утверждении Временного положения о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве"

 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)

 СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) (ред. от 09.12.2010)

 ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002)  "НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)"

 ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст)

Документы утратили силу и отменены:

 Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;

 Федеральный закон от 02.02.2006 N 19-ФЗ;

 Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ;

 Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ;

 Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947;

 Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113;

 Правила пожарной безопасности в РФ, утвержденные Приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».

 Приказ МЧС России от 11.09.2017 N 376 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, в зданиях организаций торговли и организаций общественного питания" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2017 N 49408)

 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 **«ДЕТСКИЙ САД №2 – НАДЕЖДА»**

**с. Бежта**

**368410, Республика Дагестан, МО «Бежтинский участок» с. Бежта sadik.nadezhda.18@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2020г. №\_\_\_\_\_

**Приказ №**

**по МКДОУ «Детский сад №2 - Надежда» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Об утверждении инструкции по**

**пожарной безопасности**

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые инструкции по пожарной безопасности

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (утренников, новогодних елок и т.п.) с массовым пребыванием людей в дошкольной образовательной организации

3. Инструкция о действиях дежурного персонала детского сада при пожаре в дневное и ночное время

4. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада

6. Инструкция по пожарной безопасности в помещении кухни и пищеблока детского сада

7. Инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной

8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в медпункте

9. Инструкция по пожарной безопасности в административных помещениях

10. Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности

11 . Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ

12. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

13. Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

14. Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения

Должностные обязанности по пожарной безопасности

15. Должностные обязанности Заведующего детским садом по пожарной безопасности

16. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность.

**2.** Ответственному за пожарную безопасность:

2.1. Ознакомить всех работников организации с требованиями Инструкции по пожарной безопасности под роспись.

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением работниками правил пожарной безопасности и Инструкции о мерах пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на: Алукаева И.М. – ответственного по пож.безопасность

**Директор МКДОУ**

**«Детский сад №2 – Надежда» Абакарова Б.Д.**